Projekt HU-LBH07\SANITAER Seite 1

**ÖNORM B2063 2008**

GESCHLOSSENES LV 26.03.2012

**HG OG LGPosNr Z PZZV A BESCHREIBUNG DER LEISTUNG R W G**

 **MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS**

 **58**

 **58H7 Z Montage-Element m. Grundausstattung (HUTER)**

Vorbemerkungen:

 Befestigungsmaterial:

 In den Einheitspreisen ist das benötigte Befestigungsmaterial

 einkalkuliert.

 Gleichwertigkeit:

 Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes

 festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft

 angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im

 Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen

 Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der

 beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

 Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind

 alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen

 Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

 58H701 Z WC-Montage-Element (WC-M-Elem.) für ein Wand-WC. Verzinkter

 Montagerahmen mit Wandeinbauspülkasten (Spk) 3 bzw. 6l für

 Betätigung von vorne (vo) mit 2-Mengenspültechnik und

 Universalwasseranschluß 1/2 Zoll AG mit integriertem Eckventil,

 Leerrohr für Dusch-WC, PE-Ablaufbogen 90/110mm, WC-

 Anschlußgarnitur, Schallschutzset für die WC-Keramik, WC-

 Befestigung M 12, und Befestigungsmaterial. Geprüfte Belastbarkeit

 400 kg.

 **58H701A Z WC-M-Elem.m.Fußst+Spk.vo. MB**

Mit werkzeuglos höhenverstellbaren Fussstützen (m.Fußst)für

 Fußbodenaufbau 0-24cm und Wandbefestigungen. Zum Einbau im

 Massivbau (MB), Vor- oder Einmauerung. z.B.: HU-WC1010-G oder

ABK-LV V2.3d-8C02 HUTER VORFERTIGUNG GMBH.

Projekt HU-LBH07\SANITAER Seite 2

**ÖNORM B2063 2008**

GESCHLOSSENES LV 26.03.2012

**HG OG LGPosNr Z PZZV A BESCHREIBUNG DER LEISTUNG R W G**

 **MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS**

Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

 **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

 Lo: . . . . . . . . . . . . . .

 So: . . . . . . . . . . . . . .

 \* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 **58H701B Z WC-M-Elem.m.Fußst+Spk.mGA MB**

Mit werkzeuglos höhenverstellbaren Fussstützen (m.Fußst)für

 Fußbodenaufbau 0-24cm und Wandbefestigungen. Mit

 Geruchsabsaugeanschluss (GA) über das Spülrohr Durchmesser

 50mm. Zum Einbau im Massivbau (MB), Vor- oder Einmauerung. z.B.:

 HU-WC1013-G oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

 **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

 Lo: . . . . . . . . . . . . . .

 So: . . . . . . . . . . . . . .

 \* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 58H702 Z WC-Montage-Element (WC-M-Elem.) für ein Wand-WC. Mit

 Wandeinbauspülkasten (Spk) 3 bzw. 6l für Betätigung von vorne (vo)

 mit 2-Mengenspültechnik und Universalwasseranschluß 1/2 Zoll AG

 mit integriertem Eckventil, Leerrohr für Dusch-WC, PE-Ablaufbogen

 90/90mm und PE-Übergangsstück 90/110mm, Schellenblech 75, WC-

 Anschlußgarnitur, Schallschutzset für die WC-Keramik, WC-

 Befestigung M 12, und Befestigungsmaterial. Alle Montageelemente

 für Leichtbau enthalten im Lieferumfang Schallschutzunterlagen für

 eine Körperschallentkoppelung vom Baukörper. Geprüfte

 Belastbarkeit 400 kg.

 **58H702A Z WC-M-Elem+Spk.vo. TB**

Verzinkter Montagerahmen mit schallgedämmter Montageschiene und

 selbsthemmenden Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24cm und

 schallgedämmten Wandbefestigungen. Zum Einbau im Trockenbau

 (TB), Vor- und Inwand. z.B.: HU-WC1020-G oder Gleichwertiges.

ABK-LV V2.3d-8C02 HUTER VORFERTIGUNG GMBH.

Projekt HU-LBH07\SANITAER Seite 3

**ÖNORM B2063 2008**

GESCHLOSSENES LV 26.03.2012

**HG OG LGPosNr Z PZZV A BESCHREIBUNG DER LEISTUNG R W G**

 **MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS**

Angebotenes Erzeugnis:

 **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

 Lo: . . . . . . . . . . . . . .

 So: . . . . . . . . . . . . . .

 \* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 **58H702B Z WC-M-Elem+Spk.vo. m.GA TB**

Verzinkter Montagerahmen mit schallgedämmter Montageschiene und

 selbsthemmenden Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24cm und

 schallgedämmten Wandbefestigungen. Mit

 Geruchsabsaugeanschluss (GA) über das Spülrohr Durchmesser 50

 mm. Zum Einbau im Trockenbau, Vor- und Inwand (TB). z.B.: HU-

 WC1023-G oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

 **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

 Lo: . . . . . . . . . . . . . .

 So: . . . . . . . . . . . . . .

 \* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 **58H702C Z WC-M-Elem+Spk.vo. TB**

Verzinkter Montagerahmen mit schallgedämmter Montageschiene und

 selbsthemmenden Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24cm und

schallgedämmten Wandbefestigungen. Mit Geberit Power & Connect Box . Zum Einbau im Trockenbau

 (TB), Vor- und Inwand. z.B.: HU-WC1025-E oder Gleichwertiges.

 **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

 Lo: . . . . . . . . . . . . . .

 So: . . . . . . . . . . . . . .

 \* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

**58H702D Z WC-M-Elem+Spk.vo.Beh.GA TB**

Verzinkter Montagerahmen - verstärkt, für ein Wand-WC mit einer

 Ausladung größer als 60cm. Verstärkte Füße für 0-20cm

 Fußbodenaufbau. Mit Boden- und Wandbefestigungen mit

 Schallschutz. Mit Geruchsabsaugeanschluss (GA) über das Spülrohr

 Durchmesser 50 mm. Zum Einbau im Trockenbau (TB), Vor- und

 Inwand. Behindertengerechte Ausführung (Beh). z.B.: HU-WC1027-G

 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

 **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

 Lo: . . . . . . . . . . . . . .

 So: . . . . . . . . . . . . . .

 \* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

**58H702E Z WC-Brandschutz-Set EI90**

Brandschutz-Set zu HU-WC1027-G

 Erreichung der Branwiderstandsklasse EI90

 Geprüft nach EN

 Zum Einbau im Trockenbau, Vor- und Inwand (TB). z.B.: HU-

 BS-1027 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

 **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

 Lo: . . . . . . . . . . . . . .

 So: . . . . . . . . . . . . . .

 \* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.3d-8C02 HUTER VORFERTIGUNG GMBH.

Projekt HU-LBH07\SANITAER Seite 4

**ÖNORM B2063 2008**

GESCHLOSSENES LV 26.03.2012

**HG OG LGPosNr Z PZZV A BESCHREIBUNG DER LEISTUNG R W G**

 **MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS**

 **58H702F Z WC-M-Elem+Spk.vo. EI90 brandbeständig**

Verzinkter Montagerahmen mit schallgedämmter Montageschiene und

 selbsthemmenden Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24cm und

 schallgedämmten Wandbefestigungen. Mit Brandschutzset für WC-

 Betätigung (geprüfte Brandbeständigkeit EI90). Zum Einbau in Schacht-

 und Trennwände mit Brandwiderstandsklasse EI90. z.B.: HU-WC1028-

 EI90 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

 **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

 Lo: . . . . . . . . . . . . . .

 So: . . . . . . . . . . . . . .

 \* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 58H703 WC-Reno-Montage-Element (WC-Reno-M-Elem.) für ein Wand-WC.

 Mit Wandeinbauspülkasten (Spk) 3 bzw. 6l für Betätigung von vorne

 (vo) mit 2-Mengenspültechnik und Universalwasseranschluß 1/2 Zoll

 AG mit integriertem Eckventil. Mit Geruchsabsaugeanschluss (GA)

 über das Spülrohr Durchmesser 50 mm, Leerrohr für Dusch-WC, PE-

 Ablaufbogen 90/90mm und PE-Übergangsstück 90/110mm, WC-

 Anschlußgarnitur, Schallschutzset für die WC-Keramik, WC-

 Befestigung M 12, und Befestigungsmaterial. Geprüfte Belastbarkeit

 400 kg.

 **58H703A Z WC-Reno-Mont.Elem. MB**

Verzinkter Montagerahmen mit seitlichen Auszügen. Schallgedämmte

 Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-20cm und tiefenverstellbare

 Wandbefestigungen 14 bis 40cm. Mit 3-teiliger Beplankung aus

 12,5mm Gipsfaserplatten mit Fugenkleber und Schnellbauschrauben.

 Zum Einbau im Massivbau als Vorwand (MB). (Einbaumaße: BxTxH

 80-120x15-40x115cm) z.B.: HU-WC1114-G oder Gleichwertiges.

 Oder HU-WC1124-G ohne Beplankung

 Angebotenes Erzeugnis:

 **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

 Lo: . . . . . . . . . . . . . .

 So: . . . . . . . . . . . . . .

 \* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.3d-8C02 HUTER VORFERTIGUNG GMBH.

Projekt HU-LBH07\SANITAER Seite 5

**ÖNORM B2063 200G**

GESCHLOSSENES LV 26.03.2012

**HG OG LGPosNr Z PZZV A BESCHREIBUNG DER LEISTUNG R W G**

 **MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS**

58H704 Z WC-Montage-Element (M-Elem.) für ein Wand-WC. Verzinkter

 Montagerahmen mit Wandeinbauspülkasten (Spk.) 6 l für Betätigung

 von oben oder von vorne(ob/vo) und Universalwasseranschluß 1/2 Zoll

 AG mit integriertem Eckventil, PE-Ablaufbogen Durchmesser

 90/90mm und PE-Übergangsstück 90/110mm, Schellenblech 75, WC-

 Anschlußgarnitur, Schallschutzset für die WC-Keramik, WC-

 Befestigung M 12, und Befestigungsmaterial. Alle Montageelemente

 für Leichtbau enthalten im Lieferumfang Schallschutzunterlagen für

 eine Körperschallentkoppelung vom Baukörper. Geprüfte

 Belastbarkeit 400 kg.

 **58H704A Z WC-M-Elem+Spk.ob/vo TB u. MB**

Mit Schallgedämmter Montageschiene und selbsthemmenden

 Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24cm und schallgedämmten

 Wandbefestigungen. Zum Einbau im Massiv-(MB) und Trockenbau

 (TB), Vorsatzschale. z.B.: HU-WC1035-M oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis:

 **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

 Lo: . . . . . . . . . . . . . .

 So: . . . . . . . . . . . . . .

 \* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 58H705 Z WC-Montage-Element (M-Elem.) für Wand-WC-Kombinationen mit

 aufgesetztem Spülkasten. Verzinkter Montagerahmen mit PE-

 Ablaufbogen Durchmesser 90/90mm und PE-Übergangsstück

 90/110mm, WC-Anschlußgarnitur, Schallschutzset für die WC-

 Keramik, WC-Befestigung M 12, Wandbefestigungen mit Schallschutz

 und Befestigungsmaterial. Alle Montageelemente für Leichtbau

 enthalten im Lieferumfang Schallschutzunterlagen für eine

 Körperschallentkoppelung vom Baukörper. Geprüfte Belastbarkeit 400

 kg.

 **58H705A Z WC-Mont.Elem. TB u. MB**

Mit Schellenblech 75, schallgedämmte Montageschiene und

 selbsthemmende Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24cm. Zum

 Einbau im Trocken- (TB) und Massivbau (MB), Vor- und Inwand. z.B.:

ABK-LV V2.3d-8C02 HUTER VORFERTIGUNG GMBH.

Projekt HU-LBH07\SANITAER Seite 6

**ÖNORM B2063 2008**

GESCHLOSSENES LV 26.03.2012

**HG OG LGPosNr Z PZZV A BESCHREIBUNG DER LEISTUNG R W G**

 **MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS**

HU-WC1050-M oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

 **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

 Lo: . . . . . . . . . . . . . .

 So: . . . . . . . . . . . . . .

 \* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 58H706 Z Waschtisch-Montage-Element (WT-Mont-Elem.) für Einzelwaschtisch.

 Mit 2 Armaturenanschlußwinkel (Huter, Mepla, oder Flowfit)

 schwitzwasserisoliert und schallentkoppelt, inkl. Dichtmanschetten u.

 Abdrückstopfen (DVGW geprüft) und Befestigungsmaterial. Alle

 Montageelemente für Leichtbau enthalten im Lieferumfang

 Schallschutzunterlagen für eine Körperschallentkoppelung vom

 Baukörper.

 Geprüfte Belastbarkeit 150kg.

 **58H706A Z WT-Mont-Elem.f.Einlocharmatur**

Gerichtet für einen Einzelwaschtisch mit Einlocharmatur. Verzinkter

 Montagerahmen mit schallgedämmter Montageschiene und

 selbsthemmende Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24cm und

 Wandbefestigungen mit Schallschutz. Mit höhenverstellbarer

 Armaturenanschlussplatte, PE-Ablaufbogen Durchmesser 50mm mit

 Steckdichtung Durchmesser 32mm und Kappe. Zum Einbau im

 Massiv- und Trockenbau, Vor- und Inwand.

 z.B.: HU-WT2010-M (Huter Armaturenanschlüsse) oder

 HU-WT2012-G (Geberit Mepla Armaturenanschlüsse)

 HU-WT2014-FF16 (Geberit Flowfit 16 Arm.Anschl.)

 HU-WT2014-FF20 (Geberit Flowfit 20 Arm. Anschl.)

 Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

 **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

 Lo: . . . . . . . . . . . . . .

 So: . . . . . . . . . . . . . .

 \* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 **58H706B Z WT-Mont-Elem.f.AP-Wandarmatur**

Gerichtet für einen Einzelwaschtisch mit Aufputzwandarmatur.

 Verzinkter Montagerahmen mit Schallgedämmter Montageschiene

 und selbsthemmende Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24cm und

 Wandbefestigungen mit Schallschutz. Mit höhenverstellbarer

 Armaturenanschlussplatte, PE-Ablaufbogen Durchmesser 50mm mit

 Steckdichtung Durchmesser 32mm und Kappe. Zum Einbau im

 Massiv- und Trockenbau, Vor- und Inwand. z.B.: HU-WT2015-M oder

ABK-LV V2.3d-8C02 HUTER VORFERTIGUNG GMBH.

Projekt HU-LBH07\SANITAER Seite 7

**ÖNORM B2063 2008**

GESCHLOSSENES LV 26.03.2012

**HG OG LGPosNr Z PZZV A BESCHREIBUNG DER LEISTUNG R W G**

 **MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS**

Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

 **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

 Lo: . . . . . . . . . . . . . .

 So: . . . . . . . . . . . . . .

 \* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 **58H706C Z WT-M-Elem.f.Einl/Wandarm.UPSi**

Gerichtet für einen Einzelwaschtisch mit Einloch oder

 Aufputzwandarmatur. Verzinkter Montagerahmen mit

 Schallgedämmter Montageschiene und selbsthemmende Fußstützen

 für Fußbodenaufbau 0-24cm und Wandbefestigungen mit

 Schallschutz. Mit höhenverstellbarer Armaturenanschlussplatte und

 Wandeinbausifon (UPSi)Geberit mit Sichtteile weiss (Abdeckplatte mit

 Rohrbogen 32x5/4 Zoll und Ablaufventil 5/4 Zoll mit Standrohr). Zum

 Einbau im Massiv- und Trockenbau, Vor- und Inwand. z.B.: HU-

 WT2030-M oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

 **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

 Lo: . . . . . . . . . . . . . .

 So: . . . . . . . . . . . . . .

 \* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 **58H706E Z WT-Mont-Elem.f.Einl.f.TB**

Gerichtet für einen Einzelwaschtisch mit Einlocharmatur. Verzinkter

 Montagerahmen mit höhenverstellbarer Armaturenanschlussplatte, PE-

 Ablaufbogen Durchmesser 50mm mit Steckdichtung Durchmesser

 32mm und Kappe. Ohne Wand- und Bodenbefestigungen. Zum

 Einbau im Trockenbau, Inwand (TB).

 z.B.: HU-WT2011-M

 z.B.: HU-WT2011-M (Huter Armaturenanschlüsse) oder

 HU-WT2013-G (Geberit Mepla Armaturenanschlüsse)

 HU-WT2016-FF16 (Geberit Flowfit 16 Arm.Anschl.)

 HU-WT2016-FF20 (Geberit Flowfit 20 Arm. Anschl.)

 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

 **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

 Lo: . . . . . . . . . . . . . .

 So: . . . . . . . . . . . . . .

 \* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.3d-8C02 HUTER VORFERTIGUNG GMBH.

Projekt HU-LBH07\SANITAER Seite 8

**ÖNORM B2063 2008**

GESCHLOSSENES LV 26.03.2012

**HG OG LGPosNr Z PZZV A BESCHREIBUNG DER LEISTUNG R W G**

 **MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS**

58H708 Z Urinal-Montage-Element (UR-Mont-Elem.). Verzinkter

 Montagerahmen mit Urinal-Befestigung und Befestigungsmaterial. Alle

 Montageelemente für Leichtbau enthalten im Lieferumfang

 Schallschutzunterlagen für eine Körperschallentkoppelung vom

 Baukörper.

 **58H708A Z UR-Mont-Elem.f.Reihensteuerung**

Für Reihensteuerung. Mit Einlaufgarnitur, Armaturenanschlusswinkel

 1/2 Zoll x 1/2 Zoll schwitzwasserisoliert und schallentkoppelt, inkl.

 Dichtmanschette u. Abdrückstopfen (DVGW geprüft). PE-Ablaufbogen

 Durchmesser 63/50mm mit Steckdichtung Durchmesser 50mm und

 Urinal-Absaugsifon. Schallgedämmte Montageschiene und

 selbsthemmende Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24cm und

 Wandbefestigungen mit Schallschutz. Zum Einbau im Massiv- und

 Trockenbau, Vor- und Inwand. Urinal Type (Angabe):**....** z.B.: HU-

 UR3020.0-M oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

 **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

 Lo: . . . . . . . . . . . . . .

 So: . . . . . . . . . . . . . .

 \* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 **58H708B Z UR-Mont-Elem.f.Geberit Steuer.**

Mit Rohbauset Geberit 116.001 ab 4/2009, Einlaufgarnitur, PE-Ablaufbogen

 Durchmesser 63/50mm mit Steckdichtung Durchmesser 50mm und

 Urinal-Absaugsifon. Schallgedämmte Montageschiene und

 selbsthemmende Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24cm und

 Wandbefestigungen mit Schallschutz. Zum Einbau im Massiv- und

 Trockenbau, Vor- und Inwand. Urinal Type (Angabe):**....** z.B.: HU-

 UR3020.1-G oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

 **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

 Lo: . . . . . . . . . . . . . .

 So: . . . . . . . . . . . . . .

 \* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 **58H708C Z UR-Mont-Elem.f.Kühnel Steuer.**

Mit Rohbauset Kühnel T920 Teil 1, Einlaufgarnitur, PE-Ablaufbogen

 Durchmesser 63/50mm mit Steckdichtung Durchmesser 50mm und

ABK-LV V2.3d-8C02 HUTER VORFERTIGUNG GMBH.

Projekt HU-LBH07\SANITAER Seite 9

**ÖNORM B2063 2008**

GESCHLOSSENES LV 26.03.2012

**HG OG LGPosNr Z PZZV A BESCHREIBUNG DER LEISTUNG R W G**

 **MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS**

Urinal-Absaugsifon. Schallgedämmte Montageschiene und

 selbsthemmende Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24cm und

 Wandbefestigungen mit Schallschutz. Zum Einbau im Massiv- und

 Trockenbau, Vor- und Inwand. Urinal Type (Angabe):**....** z.B.: HU-

 UR3020.2-M oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

 **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

 Lo: . . . . . . . . . . . . . .

 So: . . . . . . . . . . . . . .

 \* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 **58H708D Z UR-Mont-Elem.f.San-Tec Steuer.**

Mit Rohbauset Wim-Tec San-Tec MULTI 2, Einlaufgarnitur, PE-

 Ablaufbogen Durchmesser 63/50mm mit Steckdichtung Durchmesser

 50mm und Urinal-Absaugsifon. Schallgedämmte Montageschiene und

 selbsthemmende Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24cm und

 Wandbefestigungen mit Schallschutz. Zum Einbau im Massiv- und

 Trockenbau, Vor- und Inwand. Urinal Type (Angabe):**....** z.B.: HU-

 UR3020.3-M oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

 **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

 Lo: . . . . . . . . . . . . . .

 So: . . . . . . . . . . . . . .

 \* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 **58H708F Z UR-M-Elem.f.UR.m.integr.Steuer.**

Für Urinale mit integrierter Steuerung. Mit Armaturenanschlusswinkel

 1/2 Zoll x 1/2 Zoll schwitzwasserisoliert und schallentkoppelt, inkl.

 Dichtmanschette u. Abdrückstopfen (DVGW geprüft). PE-Ablaufbogen

 Durchmesser 63/50mm mit Steckdichtung Durchmesser 50mm.

 Schallgedämmte Montageschiene und selbsthemmende Fußstützen

 für Fußbodenaufbau 0-24cm und Wandbefestigungen mit

 Schallschutz. Zum Einbau im Massiv- und Trockenbau, Vor- und

 Inwand. Urinal Type (Angabe):**....** z.B.: HU-UR3020.5-M oder

ABK-LV V2.3d-8C02 HUTER VORFERTIGUNG GMBH.

Projekt HU-LBH07\SANITAER Seite 10

**ÖNORM B2063 2008**

GESCHLOSSENES LV 26.03.2012

**HG OG LGPosNr Z PZZV A BESCHREIBUNG DER LEISTUNG R W G**

 **MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS**

Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

 **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

 Lo: . . . . . . . . . . . . . .

 So: . . . . . . . . . . . . . .

 \* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 **58H708G Z UR-Mont-Elem.f.DAL UP-Drucksp.**

Mit Unterputz Druckspüler DAL 37338 ohne Abdeckplatte,

 Armaturenanschlusswinkel 1/2 Zoll x 1/2 Zoll schwitzwasserisoliert

 und schallentkoppelt, inkl. Dichtmanschette u. Abdrückstopfen

 (DVGW geprüft). Einlaufgarnitur, PE-Ablaufbogen Durchmesser

 63/50mm mit Steckdichtung Durchmesser 50mm und Urinal-

 Absaugsifon. Schallgedämmte Montageschiene und selbsthemmende

 Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24cm und Wandbefestigungen mit

 Schallschutz. Zum Einbau im Massiv- und Trockenbau, Vor- und

 Inwand. Urinal Type (Angabe):**....**

 z.B.: HU-UR3020.6-G oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

 **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

 Lo: . . . . . . . . . . . . . .

 So: . . . . . . . . . . . . . .

 \* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 **58H708H Z UR-Mont-Elem.f.AP-Drucksp.**

Für Urinale mit Aufputz-Druckspüler oder Aufputz-

 Annäherungselektronik, mit Armaturenanschlusswinkel 1/2 Zoll x 1/2

 Zoll schwitzwasserisoliert und schallentkoppelt, inkl. Dichtmanschette

 u. Abdrückstopfen (DVGW geprüft). PE-Ablaufbogen Durchmesser

 63/50mm mit Steckdichtung Durchmesser50 mm und Urinal-

 Absaugsifon. Schallgedämmte Montageschiene und selbsthemmende

 Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24cm und Wandbefestigungen mit

 Schallschutz. Zum Einbau im Massiv- und Trockenbau, Vor- und

 Inwand. Urinal Type (Angabe):**....**

ABK-LV V2.3d-8C02 HUTER VORFERTIGUNG GMBH.

ABK-LV V2.3d-8C02 HUTER VORFERTIGUNG GMBH.

Projekt HU-LBH07\SANITAER Seite 14

**ÖNORM B2063 2008**

GESCHLOSSENES LV 26.03.2012

**HG OG LGPosNr Z PZZV A BESCHREIBUNG DER LEISTUNG R W G**

 **MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS**

 58H710 Z Bidet-Montage-Element (BID-Mont-Elem.) für ein Wandbidet mit

 Einlocharmatur. Mit 2 Armaturenanschlußwinkel 1/2 Zoll x 1/2 Zoll

 schwitzwasserisoliert und schallentkoppelt, inkl. Dichtmanschetten und

 Abdrückstopfen (DVGW geprüft). Wandbefestigungen mit

 Schallschutz, PE-Ablaufbogen Durchmesser 50mm mit Steckdichtung

 Durchmesser 32mm und Kappe, Bidet-Befestigung M 12 und

 Schallschutzset für Bidet-Keramik. Geprüfte Belastbarkeit 300 kg. Alle

 Montageelemente für Leichtbau enthalten im Lieferumfang

 Schallschutzunterlagen für eine Körperschallentkoppelung vom

 Baukörper.

 **58H710A Z BID-Mont-Elem.f.MB**

Verzinkter Montagerahmen mit Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-

 20cm. Zum Einbau im Massivbau (MB), Vor- und Einmauerung. z.B.:

 HU-BID4010-M oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

 **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

 Lo: . . . . . . . . . . . . . .

 So: . . . . . . . . . . . . . .

 \* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 **58H710B Z BID-Mont-Elem.f.TB**

Verzinkter Montagerahmen mit schallgedämmter Montageschiene und

 selbsthemmende Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24cm. Zum

 Einbau im Trockenbau (TB), Vor- und Inwand. z.B.: HU-BID4020-M

oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

 **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

 Lo: . . . . . . . . . . . . . .

 So: . . . . . . . . . . . . . .

 \* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58H712 Z Armaturenbefestigungs-Montage-Element zum Einbau im Trockenbau

 (TB), Vor- und Inwand, einschließlich Befestigungsmaterial.

 **58H712A Z APA-Mont-Elem.TB**

Aufputzarmaturen-Montage-Element (APA) für Aufputzarmaturen.

 Verzinkte Armaturenanschlussplatte mit 2 Armaturenanschlußwinkel

 1/2 Zoll x 1/2 Zoll schwitzwasserisoliert und schallentkoppelt, inkl.

 Dichtmanschetten u. Abdrückstopfen (DVGW geprüft). z.B.: HU-

 APA5010-M oder Gleichwer

 z.B.: HU- APA5010-M (Huter Armaturenanschlüsse) oder

 HU-APA5012-G (Geberit Mepla Armaturenanschlüsse)

 HU-APA5014-FF16 (Geberit Flowfit 16 Arm.Anschl.)

 HU-APA5014-FF20 (Geberit Flowfit 20 Arm. Anschl.)

 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

 **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

 Lo: . . . . . . . . . . . . . .

 So: . . . . . . . . . . . . . .

 \* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 **58H712B Z UPA-Mont-Elem.TB**

Unterputzarmaturen-Montage-Element (UPA) für einen Unterputz-

 Mischer oder einen Unterputz-Thermostaten oder Absperrventile.

 Verzinkter Montagerahmen mit 4 Stück verstellbare, schallentkoppelte

 Rohrschellen 3/4 Zoll, z.B.: HU-UPA5020-M oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis:

 **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

 Lo: . . . . . . . . . . . . . .

 So: . . . . . . . . . . . . . .

 \* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.3d-8C02 HUTER VORFERTIGUNG GMBH.

Projekt HU-LBH07\SANITAER Seite 16

**ÖNORM B2063 2008**

GESCHLOSSENES LV 26.03.2012

**HG OG LGPosNr Z PZZV A BESCHREIBUNG DER LEISTUNG R W G**

 **MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS**

 **58H712C Z SA-Mont-Elem.TB**

Spültischarmaturen-Montage-Element (SA) zur Befestigung der

 Eckventile und des Sifonanschlussbogens unter Spültischen.

 Verzinkte Armaturenanschlußplatte mit 2 Armaturenanschlußwinkel

 1/2 Zoll x 1/2 Zoll schwitzwasserisoliert und schallentkoppelt, inkl.

 Dichtmanschetten u. Abdrückstopfen (DVGW geprüft).

 Sifonanschlussbogen Durchmesser 56/50mm mit Steckdichtung

 Durchmesser 40mm und Kappe. z.B.: HU-SA5030-M oder

 Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

 **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

 Lo: . . . . . . . . . . . . . .

 So: . . . . . . . . . . . . . .

 \* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 **58H712D Z UPA-Mont-Elem. f.Box TB**

Unterputzarmaturen-Montage-Element (UPA) für Installations-Boxen

 (z.B. Hansgrohe I-Box oder HansaVarox) z.B.: HU-UPA5040-M oder

 Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

 **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

 Lo: . . . . . . . . . . . . . .

 So: . . . . . . . . . . . . . .

 \* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 58H714 Z Aussgussbecken-Montage-Element. Verzinkter Montagerahmen mit 2

 Armaturenanschlußwinkel 1/2 Zoll x 1/2 Zoll schwitzwasserisoliert und

 schallentkoppelt, inkl. Dichtmanschetten u. Abdrückstopfen (DVGW

 geprüft). Schallgedämmte Montageschiene und selbsthemmende

 Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24cm, schallgedämmte

 Wandbefestigung und Befestigungsmaterial. Zum Einbau im Massiv-

 und Trockenbau, Vor- und Inwand. Alle Montageelemente für

 Leichtbau enthalten im Lieferumfang Schallschutzunterlagen für eine

 Körperschallentkoppelung vom Baukörper.

 **58H714A Z WAG-M-Elem.f.Bernina m.Spk.**

Geeignet für Wandausgussbecken (WAG) Bernina (Laufen 5421.0).

 Montage-Element mit montiertem Wandeinbauspülkasten (Spk.) 3

ABK-LV V2.3d-8C02 HUTER VORFERTIGUNG GMBH.

Projekt HU-LBH07\SANITAER Seite 17

**ÖNORM B2063 2008**

GESCHLOSSENES LV 26.03.2012

**HG OG LGPosNr Z PZZV A BESCHREIBUNG DER LEISTUNG R W G**

 **MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS**

bzw. 6l für Betätigung von vorne und Universalwasseranschluß 1/2

 Zoll AG mit integriertem Eckventil, Anschlussgarnitur, PE-

 Ablaufbogen Durchmesser 90/90mm und PE-Übergangsstück

 90/110mm, Keramikbefestigung M 12. z.B.: HU-WAG6010-M oder

 Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

 **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

 Lo: . . . . . . . . . . . . . .

 So: . . . . . . . . . . . . . .

 \* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 **58H714C Z AGB-Mont-Elem.lt.Angabe**

Geeignet für ein Ausgussbecken (AGB) mit Aufputzwandarmatur.

 Montage-Element mit PE-Ablaufbogen Durchmesser 56/50mm mit

 Steckdichtung Durchmesser 40mm und Kappe. Ausgußbecken Type

 (lt.Angabe):**....** z.B.: HU-AGB6030-M oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis:

 **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

 Lo: . . . . . . . . . . . . . .

 So: . . . . . . . . . . . . . .

 \* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 58H715 Z Wasch- oder Spülmaschinen Anschluss-Montage-Element. Verzinkter

 Montagerahmen mit schallgedämmter Montageschiene und

 selbsthemmenden Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24cm und

 Wandbefestigungen mit Schallschutz und Befestigungsmaterial. Zum

 Einbau im Massiv und Trockenbau, Vor- und Inwand. Alle

 Montageelemente für Leichtbau enthalten im Lieferumfang

 Schallschutzunterlagen für eine Körperschallentkoppelung vom

 Baukörper.

 **58H715A Z Wasch-Spülmasch.M-Elem.**

Einschließlich Waschgeräteeinbausifon, 1 Armaturenanschlusswinkel

 1/2 Zoll x 1/2 Zoll schwitzwasserisoliert und schallentkoppelt, inkl.

 Dichtmanschette u. Abdrückstopfen (DVGW geprüft). z.B.: HU-

ABK-LV V2.3d-8C02 HUTER VORFERTIGUNG GMBH.

Projekt HU-LBH07\SANITAER Seite 18

**ÖNORM B2063 2008**

GESCHLOSSENES LV 26.03.2012

**HG OG LGPosNr Z PZZV A BESCHREIBUNG DER LEISTUNG R W G**

 **MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS**

WM7030-M oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

 **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

 Lo: . . . . . . . . . . . . . .

 So: . . . . . . . . . . . . . .

 \* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 58H716 Z Hängespeicher-Montage-Element zur Befestigung eines

 Hängespeichers und einer Speichersicherheitsgruppe. Verzinkter

 Montagerahmen mit Hängespeicherbefestigung M 10 und

 Befestigungsmaterial. Zum Einbau im Trockenbau (TB), Inwand mit

 verstärkten Profilen. Alle Montageelemente für Leichtbau enthalten im

 Lieferumfang Schallschutzunterlagen für eine

 Körperschallentkoppelung vom Baukörper.

 **58H716A Z Hängespeicher-Element TB**

Einschließlich 2 Armaturenanschlußwinkel 1/2 Zoll x 1/2 Zoll

 schwitzwasserisoliert und schallentkoppelt, inkl. Dichtmanschetten u.

 Abdrückstopfen (DVGW geprüft). Ablaufrohrschelle 1 Zoll. Geprüfte

 Belastbarkeit 250kg. z.B.: HU-HS8010-M oder Gleichwertiges.

 Angebotenes Erzeugnis:

 **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

 Lo: . . . . . . . . . . . . . .

 So: . . . . . . . . . . . . . .

 \* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 **58H716B Z Hängespeicher-ElemHBW FWF40 TB**

Zur Befestigung eines Fernwärmespeicher Klinger Combistar FWF40

 (HBW/Heizbetriebe Wien). Einschließlich 4 Armaturenanschlußwinkel

 1/2 Zoll x 1/2 Zoll schwitzwasserisoliert und schallentkoppelt, inkl.

 Dichtmanschetten u. Abdrückstopfen (DVGW geprüft).

 Ablaufrohrschelle 1 Zoll. z.B.: HU-HS8021-M oder Gleichwertiges.

ABK-LV V2.3d-8C02 HUTER VORFERTIGUNG GMBH.

Projekt HU-LBH07\SANITAER Seite 19

**ÖNORM B2063 2008**

GESCHLOSSENES LV 26.03.2012

**HG OG LGPosNr Z PZZV A BESCHREIBUNG DER LEISTUNG R W G**

 **MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS**

Angebotenes Erzeugnis:

 **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

 Lo: . . . . . . . . . . . . . .

 So: . . . . . . . . . . . . . .

 \* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 **58H716C Z Hängespeicher-ElemHBW FWF40-0-ND TB**

Zur Befestigung eines Fernwärmespeicher Klinger Combistar FWF40-

 0-ND und Klinger Combistar FWF80 (HBW/Heizbetriebe Wien).

 Einschließlich 2 Armaturenanschlußwinkel 1/2 Zoll x 1/2 Zoll

 schwitzwasserisoliert und schallentkoppelt inkl. Dichtmanschetten u.

 Abdrückstopfen (DVGW geprüft) und 2 Armaturenanschlußwinkel 3/4

 Zoll x 3/4 Zoll inkl. Abdrückstopfen. Ablaufrohrschelle 1 Zoll. z.B.: HU-

 HS8022-M oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

 **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

 Lo: . . . . . . . . . . . . . .

 So: . . . . . . . . . . . . . .

 \* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 58H717 Z Gasthermen-Montage-Element. Verzinkter Montagerahmen mit

 Gasthermenbefestigung M 10 und Befestigungsmaterial. Zum Einbau

 im Trockenbau (TB), Inwand mit verstärkten Profilen. Alle

 Montageelemente für Leichtbau enthalten im Lieferumfang

 Schallschutzunterlagen für eine Körperschallentkoppelung vom

 Baukörper.

 **58H717A Z Gasthermen-Element TB**

Einschließlich 2 Armaturenanschlußwinkel 1/2 Zoll x 1/2 Zoll

 schwitzwasserisoliert und schallentkoppelt, inkl. Dichtmanschetten u.

 Abdrückstopfen (DVGW geprüft). Mit 2 Armaturenanschlußwinkel 3/4

 Zoll IG und Befestigungen für Gas- und Tropfleitungen. Gasthermen-

 Type (Angabe): **....** z.B.: HU-HS8025 oder Gleichwertiges.

ABK-LV V2.3d-8C02 HUTER VORFERTIGUNG GMBH.

Projekt HU-LBH07\SANITAER Seite 20

**ÖNORM B2063 2008**

GESCHLOSSENES LV 26.03.2012

**HG OG LGPosNr Z PZZV A BESCHREIBUNG DER LEISTUNG R W G**

 **MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS**

Angebotenes Erzeugnis:

 **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

 Lo: . . . . . . . . . . . . . .

 So: . . . . . . . . . . . . . .

 \* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 58H718 Z Befestigungselement. Verzinkte Plattenhalterung einschließlich

 Befestigungsmaterial. Alle Montageelemente für Leichtbau enthalten

 im Lieferumfang Schallschutzunterlagen für eine

 Körperschallentkoppelung vom Baukörper.

 **58H718A Z Befestigungs-Mont-Elem. TB**

Befestigungsplatte zur Befestigung von Klappsitzen sowie Stütz- und

 Haltegriffen. Mit Wandbefestigungen mit Schallschutz. Zum Einbau im

 Trockenbau (TB), Vor- und Inwand mit verstärkten Profilen. z.B.: HU-

 BE9001-M oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

 **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

 Lo: . . . . . . . . . . . . . .

 So: . . . . . . . . . . . . . .

 \* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 **58H718B Z Befestigungsplatte verstellbar**

Tiefenverstellbare Befestigungsplatte 0-100mm. Für die Befestigung

 von z.Bsp. UP-Ventile, Lüfter, Wasserzähler, usw.. Zum Einbau im

 Trockenbau (TB), Vor- und Inwand. z.B.: HU-BP9002-M oder

 Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

 **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

 Lo: . . . . . . . . . . . . . .

 So: . . . . . . . . . . . . . .

 \* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.3d-8C02 HUTER VORFERTIGUNG GMBH.

Projekt HU-LBH07\SANITAER Seite 21

**ÖNORM B2063 2008**

GESCHLOSSENES LV 26.03.2012

**HG OG LGPosNr Z PZZV A BESCHREIBUNG DER LEISTUNG R W G**

 **MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS**

 **58H718C Z Befestigungspl. nicht verstell**

Befestigungsplatte für die Befestigung mittelschwerer Lasten. Zum

 Einbau im Trockenbau (TB), Vor- und Inwand. z.B.: HU-BP9003-M

 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

 **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

 Lo: . . . . . . . . . . . . . .

 So: . . . . . . . . . . . . . .

 \* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 58H719 Z Zubehör für WC-Brandschutz-Elemente, für eine Brandbeständigkeit

 F90.

 **58H719A Z Brandschutzset für WC-Elemente**

Brandschutzset für WC-Elemente zur Abschottung von Ablauf- und

 Spülrohrdurchführung im Trockenbau. bestehend aus: 1Stk.

 Brandschutzmanschette 90, 1Stk. Brandschutzmanschette 50,

 1Kartusche Brandschutzfugenmasse. z.B.: HU-BS9050 oder

 Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

 **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

 Lo: . . . . . . . . . . . . . .

 So: . . . . . . . . . . . . . .

 \* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 58H720 Z Fußverlängerungsset für Elemente mit Matro-Bodenschiene für

 Fußbodenaufbauten von 24-48cm.

ABK-LV V2.3d-8C02 HUTER VORFERTIGUNG GMBH.

Projekt HU-LBH07\SANITAER Seite 22

**ÖNORM B2063 2008**

GESCHLOSSENES LV 26.03.2012

**HG OG LGPosNr Z PZZV A BESCHREIBUNG DER LEISTUNG R W G**

 **MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS**

 **58H720A Z Fußverlängerungsset für Matro-Elemente**

Inkl. Verbindungsschrauben. VE=2 Stk. z.B.: HU-FV9020 oder

 Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

 **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

 Lo: . . . . . . . . . . . . . .

 So: . . . . . . . . . . . . . .

 \* . . . . . . . . \* VE EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .