Projekt HU-LBH07\SANITAER Seite 1

**ÖNORM B2063 2008**

GESCHLOSSENES LV 26.03.2012

**HG OG LGPosNr Z PZZV A BESCHREIBUNG DER LEISTUNG R W G**

**MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS**

**58**

**58H7 Z Montage-Element m. Grundausstattung (HUTER)**

Vorbemerkungen:

Befestigungsmaterial:

In den Einheitspreisen ist das benötigte Befestigungsmaterial

einkalkuliert.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes

festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft

angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im

Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen

Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der

beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind

alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen

Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

58H701 Z WC-Montage-Element (WC-M-Elem.) für ein Wand-WC. Verzinkter

Montagerahmen mit Wandeinbauspülkasten (Spk) 3 bzw. 6l für

Betätigung von vorne (vo) mit 2-Mengenspültechnik und

Universalwasseranschluß 1/2 Zoll AG mit integriertem Eckventil,

Leerrohr für Dusch-WC, PE-Ablaufbogen 90/110mm, WC-

Anschlußgarnitur, Schallschutzset für die WC-Keramik, WC-

Befestigung M 12, und Befestigungsmaterial. Geprüfte Belastbarkeit

400 kg.

**58H701A Z WC-M-Elem.m.Fußst+Spk.vo. MB**

Mit werkzeuglos höhenverstellbaren Fussstützen (m.Fußst)für

Fußbodenaufbau 0-24cm und Wandbefestigungen. Zum Einbau im

Massivbau (MB), Vor- oder Einmauerung. z.B.: HU-WC1010-G oder

ABK-LV V2.3d-8C02 HUTER VORFERTIGUNG GMBH.

Projekt HU-LBH07\SANITAER Seite 2

**ÖNORM B2063 2008**

GESCHLOSSENES LV 26.03.2012

**HG OG LGPosNr Z PZZV A BESCHREIBUNG DER LEISTUNG R W G**

**MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS**

Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

\* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

**58H701B Z WC-M-Elem.m.Fußst+Spk.mGA MB**

Mit werkzeuglos höhenverstellbaren Fussstützen (m.Fußst)für

Fußbodenaufbau 0-24cm und Wandbefestigungen. Mit

Geruchsabsaugeanschluss (GA) über das Spülrohr Durchmesser

50mm. Zum Einbau im Massivbau (MB), Vor- oder Einmauerung. z.B.:

HU-WC1013-G oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

\* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58H702 Z WC-Montage-Element (WC-M-Elem.) für ein Wand-WC. Mit

Wandeinbauspülkasten (Spk) 3 bzw. 6l für Betätigung von vorne (vo)

mit 2-Mengenspültechnik und Universalwasseranschluß 1/2 Zoll AG

mit integriertem Eckventil, Leerrohr für Dusch-WC, PE-Ablaufbogen

90/90mm und PE-Übergangsstück 90/110mm, Schellenblech 75, WC-

Anschlußgarnitur, Schallschutzset für die WC-Keramik, WC-

Befestigung M 12, und Befestigungsmaterial. Alle Montageelemente

für Leichtbau enthalten im Lieferumfang Schallschutzunterlagen für

eine Körperschallentkoppelung vom Baukörper. Geprüfte

Belastbarkeit 400 kg.

**58H702A Z WC-M-Elem+Spk.vo. TB**

Verzinkter Montagerahmen mit schallgedämmter Montageschiene und

selbsthemmenden Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24cm und

schallgedämmten Wandbefestigungen. Zum Einbau im Trockenbau

(TB), Vor- und Inwand. z.B.: HU-WC1020-G oder Gleichwertiges.

ABK-LV V2.3d-8C02 HUTER VORFERTIGUNG GMBH.

Projekt HU-LBH07\SANITAER Seite 3

**ÖNORM B2063 2008**

GESCHLOSSENES LV 26.03.2012

**HG OG LGPosNr Z PZZV A BESCHREIBUNG DER LEISTUNG R W G**

**MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS**

Angebotenes Erzeugnis:

**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

\* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

**58H702B Z WC-M-Elem+Spk.vo. m.GA TB**

Verzinkter Montagerahmen mit schallgedämmter Montageschiene und

selbsthemmenden Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24cm und

schallgedämmten Wandbefestigungen. Mit

Geruchsabsaugeanschluss (GA) über das Spülrohr Durchmesser 50

mm. Zum Einbau im Trockenbau, Vor- und Inwand (TB). z.B.: HU-

WC1023-G oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

\* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

**58H702C Z WC-M-Elem+Spk.vo. TB**

Verzinkter Montagerahmen mit schallgedämmter Montageschiene und

selbsthemmenden Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24cm und

schallgedämmten Wandbefestigungen. Mit Geberit Power & Connect Box . Zum Einbau im Trockenbau

(TB), Vor- und Inwand. z.B.: HU-WC1025-E oder Gleichwertiges.

**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

\* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

**58H702D Z WC-M-Elem+Spk.vo.Beh.GA TB**

Verzinkter Montagerahmen - verstärkt, für ein Wand-WC mit einer

Ausladung größer als 60cm. Verstärkte Füße für 0-20cm

Fußbodenaufbau. Mit Boden- und Wandbefestigungen mit

Schallschutz. Mit Geruchsabsaugeanschluss (GA) über das Spülrohr

Durchmesser 50 mm. Zum Einbau im Trockenbau (TB), Vor- und

Inwand. Behindertengerechte Ausführung (Beh). z.B.: HU-WC1027-G

oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

\* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

**58H702E Z WC-Brandschutz-Set EI90**

Brandschutz-Set zu HU-WC1027-G

Erreichung der Branwiderstandsklasse EI90

Geprüft nach EN

Zum Einbau im Trockenbau, Vor- und Inwand (TB). z.B.: HU-

BS-1027 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

\* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.3d-8C02 HUTER VORFERTIGUNG GMBH.

Projekt HU-LBH07\SANITAER Seite 4

**ÖNORM B2063 2008**

GESCHLOSSENES LV 26.03.2012

**HG OG LGPosNr Z PZZV A BESCHREIBUNG DER LEISTUNG R W G**

**MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS**

**58H702F Z WC-M-Elem+Spk.vo. EI90 brandbeständig**

Verzinkter Montagerahmen mit schallgedämmter Montageschiene und

selbsthemmenden Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24cm und

schallgedämmten Wandbefestigungen. Mit Brandschutzset für WC-

Betätigung (geprüfte Brandbeständigkeit EI90). Zum Einbau in Schacht-

und Trennwände mit Brandwiderstandsklasse EI90. z.B.: HU-WC1028-

EI90 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

\* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58H703 WC-Reno-Montage-Element (WC-Reno-M-Elem.) für ein Wand-WC.

Mit Wandeinbauspülkasten (Spk) 3 bzw. 6l für Betätigung von vorne

(vo) mit 2-Mengenspültechnik und Universalwasseranschluß 1/2 Zoll

AG mit integriertem Eckventil. Mit Geruchsabsaugeanschluss (GA)

über das Spülrohr Durchmesser 50 mm, Leerrohr für Dusch-WC, PE-

Ablaufbogen 90/90mm und PE-Übergangsstück 90/110mm, WC-

Anschlußgarnitur, Schallschutzset für die WC-Keramik, WC-

Befestigung M 12, und Befestigungsmaterial. Geprüfte Belastbarkeit

400 kg.

**58H703A Z WC-Reno-Mont.Elem. MB**

Verzinkter Montagerahmen mit seitlichen Auszügen. Schallgedämmte

Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-20cm und tiefenverstellbare

Wandbefestigungen 14 bis 40cm. Mit 3-teiliger Beplankung aus

12,5mm Gipsfaserplatten mit Fugenkleber und Schnellbauschrauben.

Zum Einbau im Massivbau als Vorwand (MB). (Einbaumaße: BxTxH

80-120x15-40x115cm) z.B.: HU-WC1114-G oder Gleichwertiges.

Oder HU-WC1124-G ohne Beplankung

Angebotenes Erzeugnis:

**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

\* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.3d-8C02 HUTER VORFERTIGUNG GMBH.

Projekt HU-LBH07\SANITAER Seite 5

**ÖNORM B2063 200G**

GESCHLOSSENES LV 26.03.2012

**HG OG LGPosNr Z PZZV A BESCHREIBUNG DER LEISTUNG R W G**

**MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS**

58H704 Z WC-Montage-Element (M-Elem.) für ein Wand-WC. Verzinkter

Montagerahmen mit Wandeinbauspülkasten (Spk.) 6 l für Betätigung

von oben oder von vorne(ob/vo) und Universalwasseranschluß 1/2 Zoll

AG mit integriertem Eckventil, PE-Ablaufbogen Durchmesser

90/90mm und PE-Übergangsstück 90/110mm, Schellenblech 75, WC-

Anschlußgarnitur, Schallschutzset für die WC-Keramik, WC-

Befestigung M 12, und Befestigungsmaterial. Alle Montageelemente

für Leichtbau enthalten im Lieferumfang Schallschutzunterlagen für

eine Körperschallentkoppelung vom Baukörper. Geprüfte

Belastbarkeit 400 kg.

**58H704A Z WC-M-Elem+Spk.ob/vo TB u. MB**

Mit Schallgedämmter Montageschiene und selbsthemmenden

Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24cm und schallgedämmten

Wandbefestigungen. Zum Einbau im Massiv-(MB) und Trockenbau

(TB), Vorsatzschale. z.B.: HU-WC1035-M oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

\* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58H705 Z WC-Montage-Element (M-Elem.) für Wand-WC-Kombinationen mit

aufgesetztem Spülkasten. Verzinkter Montagerahmen mit PE-

Ablaufbogen Durchmesser 90/90mm und PE-Übergangsstück

90/110mm, WC-Anschlußgarnitur, Schallschutzset für die WC-

Keramik, WC-Befestigung M 12, Wandbefestigungen mit Schallschutz

und Befestigungsmaterial. Alle Montageelemente für Leichtbau

enthalten im Lieferumfang Schallschutzunterlagen für eine

Körperschallentkoppelung vom Baukörper. Geprüfte Belastbarkeit 400

kg.

**58H705A Z WC-Mont.Elem. TB u. MB**

Mit Schellenblech 75, schallgedämmte Montageschiene und

selbsthemmende Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24cm. Zum

Einbau im Trocken- (TB) und Massivbau (MB), Vor- und Inwand. z.B.:

ABK-LV V2.3d-8C02 HUTER VORFERTIGUNG GMBH.

Projekt HU-LBH07\SANITAER Seite 6

**ÖNORM B2063 2008**

GESCHLOSSENES LV 26.03.2012

**HG OG LGPosNr Z PZZV A BESCHREIBUNG DER LEISTUNG R W G**

**MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS**

HU-WC1050-M oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

\* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58H706 Z Waschtisch-Montage-Element (WT-Mont-Elem.) für Einzelwaschtisch.

Mit 2 Armaturenanschlußwinkel (Huter, Mepla, oder Flowfit)

schwitzwasserisoliert und schallentkoppelt, inkl. Dichtmanschetten u.

Abdrückstopfen (DVGW geprüft) und Befestigungsmaterial. Alle

Montageelemente für Leichtbau enthalten im Lieferumfang

Schallschutzunterlagen für eine Körperschallentkoppelung vom

Baukörper.

Geprüfte Belastbarkeit 150kg.

**58H706A Z WT-Mont-Elem.f.Einlocharmatur**

Gerichtet für einen Einzelwaschtisch mit Einlocharmatur. Verzinkter

Montagerahmen mit schallgedämmter Montageschiene und

selbsthemmende Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24cm und

Wandbefestigungen mit Schallschutz. Mit höhenverstellbarer

Armaturenanschlussplatte, PE-Ablaufbogen Durchmesser 50mm mit

Steckdichtung Durchmesser 32mm und Kappe. Zum Einbau im

Massiv- und Trockenbau, Vor- und Inwand.

z.B.: HU-WT2010-M (Huter Armaturenanschlüsse) oder

HU-WT2012-G (Geberit Mepla Armaturenanschlüsse)

HU-WT2014-FF16 (Geberit Flowfit 16 Arm.Anschl.)

HU-WT2014-FF20 (Geberit Flowfit 20 Arm. Anschl.)

Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

\* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

**58H706B Z WT-Mont-Elem.f.AP-Wandarmatur**

Gerichtet für einen Einzelwaschtisch mit Aufputzwandarmatur.

Verzinkter Montagerahmen mit Schallgedämmter Montageschiene

und selbsthemmende Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24cm und

Wandbefestigungen mit Schallschutz. Mit höhenverstellbarer

Armaturenanschlussplatte, PE-Ablaufbogen Durchmesser 50mm mit

Steckdichtung Durchmesser 32mm und Kappe. Zum Einbau im

Massiv- und Trockenbau, Vor- und Inwand. z.B.: HU-WT2015-M oder

ABK-LV V2.3d-8C02 HUTER VORFERTIGUNG GMBH.

Projekt HU-LBH07\SANITAER Seite 7

**ÖNORM B2063 2008**

GESCHLOSSENES LV 26.03.2012

**HG OG LGPosNr Z PZZV A BESCHREIBUNG DER LEISTUNG R W G**

**MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS**

Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

\* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

**58H706C Z WT-M-Elem.f.Einl/Wandarm.UPSi**

Gerichtet für einen Einzelwaschtisch mit Einloch oder

Aufputzwandarmatur. Verzinkter Montagerahmen mit

Schallgedämmter Montageschiene und selbsthemmende Fußstützen

für Fußbodenaufbau 0-24cm und Wandbefestigungen mit

Schallschutz. Mit höhenverstellbarer Armaturenanschlussplatte und

Wandeinbausifon (UPSi)Geberit mit Sichtteile weiss (Abdeckplatte mit

Rohrbogen 32x5/4 Zoll und Ablaufventil 5/4 Zoll mit Standrohr). Zum

Einbau im Massiv- und Trockenbau, Vor- und Inwand. z.B.: HU-

WT2030-M oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

\* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

**58H706E Z WT-Mont-Elem.f.Einl.f.TB**

Gerichtet für einen Einzelwaschtisch mit Einlocharmatur. Verzinkter

Montagerahmen mit höhenverstellbarer Armaturenanschlussplatte, PE-

Ablaufbogen Durchmesser 50mm mit Steckdichtung Durchmesser

32mm und Kappe. Ohne Wand- und Bodenbefestigungen. Zum

Einbau im Trockenbau, Inwand (TB).

z.B.: HU-WT2011-M

z.B.: HU-WT2011-M (Huter Armaturenanschlüsse) oder

HU-WT2013-G (Geberit Mepla Armaturenanschlüsse)

HU-WT2016-FF16 (Geberit Flowfit 16 Arm.Anschl.)

HU-WT2016-FF20 (Geberit Flowfit 20 Arm. Anschl.)

oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

\* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.3d-8C02 HUTER VORFERTIGUNG GMBH.

Projekt HU-LBH07\SANITAER Seite 8

**ÖNORM B2063 2008**

GESCHLOSSENES LV 26.03.2012

**HG OG LGPosNr Z PZZV A BESCHREIBUNG DER LEISTUNG R W G**

**MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS**

58H708 Z Urinal-Montage-Element (UR-Mont-Elem.). Verzinkter

Montagerahmen mit Urinal-Befestigung und Befestigungsmaterial. Alle

Montageelemente für Leichtbau enthalten im Lieferumfang

Schallschutzunterlagen für eine Körperschallentkoppelung vom

Baukörper.

**58H708A Z UR-Mont-Elem.f.Reihensteuerung**

Für Reihensteuerung. Mit Einlaufgarnitur, Armaturenanschlusswinkel

1/2 Zoll x 1/2 Zoll schwitzwasserisoliert und schallentkoppelt, inkl.

Dichtmanschette u. Abdrückstopfen (DVGW geprüft). PE-Ablaufbogen

Durchmesser 63/50mm mit Steckdichtung Durchmesser 50mm und

Urinal-Absaugsifon. Schallgedämmte Montageschiene und

selbsthemmende Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24cm und

Wandbefestigungen mit Schallschutz. Zum Einbau im Massiv- und

Trockenbau, Vor- und Inwand. Urinal Type (Angabe):**....** z.B.: HU-

UR3020.0-M oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

\* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

**58H708B Z UR-Mont-Elem.f.Geberit Steuer.**

Mit Rohbauset Geberit 116.001 ab 4/2009, Einlaufgarnitur, PE-Ablaufbogen

Durchmesser 63/50mm mit Steckdichtung Durchmesser 50mm und

Urinal-Absaugsifon. Schallgedämmte Montageschiene und

selbsthemmende Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24cm und

Wandbefestigungen mit Schallschutz. Zum Einbau im Massiv- und

Trockenbau, Vor- und Inwand. Urinal Type (Angabe):**....** z.B.: HU-

UR3020.1-G oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

\* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

**58H708C Z UR-Mont-Elem.f.Kühnel Steuer.**

Mit Rohbauset Kühnel T920 Teil 1, Einlaufgarnitur, PE-Ablaufbogen

Durchmesser 63/50mm mit Steckdichtung Durchmesser 50mm und

ABK-LV V2.3d-8C02 HUTER VORFERTIGUNG GMBH.

Projekt HU-LBH07\SANITAER Seite 9

**ÖNORM B2063 2008**

GESCHLOSSENES LV 26.03.2012

**HG OG LGPosNr Z PZZV A BESCHREIBUNG DER LEISTUNG R W G**

**MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS**

Urinal-Absaugsifon. Schallgedämmte Montageschiene und

selbsthemmende Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24cm und

Wandbefestigungen mit Schallschutz. Zum Einbau im Massiv- und

Trockenbau, Vor- und Inwand. Urinal Type (Angabe):**....** z.B.: HU-

UR3020.2-M oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

\* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

**58H708D Z UR-Mont-Elem.f.San-Tec Steuer.**

Mit Rohbauset Wim-Tec San-Tec MULTI 2, Einlaufgarnitur, PE-

Ablaufbogen Durchmesser 63/50mm mit Steckdichtung Durchmesser

50mm und Urinal-Absaugsifon. Schallgedämmte Montageschiene und

selbsthemmende Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24cm und

Wandbefestigungen mit Schallschutz. Zum Einbau im Massiv- und

Trockenbau, Vor- und Inwand. Urinal Type (Angabe):**....** z.B.: HU-

UR3020.3-M oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

\* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

**58H708F Z UR-M-Elem.f.UR.m.integr.Steuer.**

Für Urinale mit integrierter Steuerung. Mit Armaturenanschlusswinkel

1/2 Zoll x 1/2 Zoll schwitzwasserisoliert und schallentkoppelt, inkl.

Dichtmanschette u. Abdrückstopfen (DVGW geprüft). PE-Ablaufbogen

Durchmesser 63/50mm mit Steckdichtung Durchmesser 50mm.

Schallgedämmte Montageschiene und selbsthemmende Fußstützen

für Fußbodenaufbau 0-24cm und Wandbefestigungen mit

Schallschutz. Zum Einbau im Massiv- und Trockenbau, Vor- und

Inwand. Urinal Type (Angabe):**....** z.B.: HU-UR3020.5-M oder

ABK-LV V2.3d-8C02 HUTER VORFERTIGUNG GMBH.

Projekt HU-LBH07\SANITAER Seite 10

**ÖNORM B2063 2008**

GESCHLOSSENES LV 26.03.2012

**HG OG LGPosNr Z PZZV A BESCHREIBUNG DER LEISTUNG R W G**

**MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS**

Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

\* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

**58H708G Z UR-Mont-Elem.f.DAL UP-Drucksp.**

Mit Unterputz Druckspüler DAL 37338 ohne Abdeckplatte,

Armaturenanschlusswinkel 1/2 Zoll x 1/2 Zoll schwitzwasserisoliert

und schallentkoppelt, inkl. Dichtmanschette u. Abdrückstopfen

(DVGW geprüft). Einlaufgarnitur, PE-Ablaufbogen Durchmesser

63/50mm mit Steckdichtung Durchmesser 50mm und Urinal-

Absaugsifon. Schallgedämmte Montageschiene und selbsthemmende

Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24cm und Wandbefestigungen mit

Schallschutz. Zum Einbau im Massiv- und Trockenbau, Vor- und

Inwand. Urinal Type (Angabe):**....**

z.B.: HU-UR3020.6-G oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

\* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

**58H708H Z UR-Mont-Elem.f.AP-Drucksp.**

Für Urinale mit Aufputz-Druckspüler oder Aufputz-

Annäherungselektronik, mit Armaturenanschlusswinkel 1/2 Zoll x 1/2

Zoll schwitzwasserisoliert und schallentkoppelt, inkl. Dichtmanschette

u. Abdrückstopfen (DVGW geprüft). PE-Ablaufbogen Durchmesser

63/50mm mit Steckdichtung Durchmesser50 mm und Urinal-

Absaugsifon. Schallgedämmte Montageschiene und selbsthemmende

Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24cm und Wandbefestigungen mit

Schallschutz. Zum Einbau im Massiv- und Trockenbau, Vor- und

Inwand. Urinal Type (Angabe):**....**

ABK-LV V2.3d-8C02 HUTER VORFERTIGUNG GMBH.

ABK-LV V2.3d-8C02 HUTER VORFERTIGUNG GMBH.

Projekt HU-LBH07\SANITAER Seite 14

**ÖNORM B2063 2008**

GESCHLOSSENES LV 26.03.2012

**HG OG LGPosNr Z PZZV A BESCHREIBUNG DER LEISTUNG R W G**

**MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS**

58H710 Z Bidet-Montage-Element (BID-Mont-Elem.) für ein Wandbidet mit

Einlocharmatur. Mit 2 Armaturenanschlußwinkel 1/2 Zoll x 1/2 Zoll

schwitzwasserisoliert und schallentkoppelt, inkl. Dichtmanschetten und

Abdrückstopfen (DVGW geprüft). Wandbefestigungen mit

Schallschutz, PE-Ablaufbogen Durchmesser 50mm mit Steckdichtung

Durchmesser 32mm und Kappe, Bidet-Befestigung M 12 und

Schallschutzset für Bidet-Keramik. Geprüfte Belastbarkeit 300 kg. Alle

Montageelemente für Leichtbau enthalten im Lieferumfang

Schallschutzunterlagen für eine Körperschallentkoppelung vom

Baukörper.

**58H710A Z BID-Mont-Elem.f.MB**

Verzinkter Montagerahmen mit Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-

20cm. Zum Einbau im Massivbau (MB), Vor- und Einmauerung. z.B.:

HU-BID4010-M oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

\* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

**58H710B Z BID-Mont-Elem.f.TB**

Verzinkter Montagerahmen mit schallgedämmter Montageschiene und

selbsthemmende Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24cm. Zum

Einbau im Trockenbau (TB), Vor- und Inwand. z.B.: HU-BID4020-M

oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

\* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58H712 Z Armaturenbefestigungs-Montage-Element zum Einbau im Trockenbau

(TB), Vor- und Inwand, einschließlich Befestigungsmaterial.

**58H712A Z APA-Mont-Elem.TB**

Aufputzarmaturen-Montage-Element (APA) für Aufputzarmaturen.

Verzinkte Armaturenanschlussplatte mit 2 Armaturenanschlußwinkel

1/2 Zoll x 1/2 Zoll schwitzwasserisoliert und schallentkoppelt, inkl.

Dichtmanschetten u. Abdrückstopfen (DVGW geprüft). z.B.: HU-

APA5010-M oder Gleichwer

z.B.: HU- APA5010-M (Huter Armaturenanschlüsse) oder

HU-APA5012-G (Geberit Mepla Armaturenanschlüsse)

HU-APA5014-FF16 (Geberit Flowfit 16 Arm.Anschl.)

HU-APA5014-FF20 (Geberit Flowfit 20 Arm. Anschl.)

oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

\* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

**58H712B Z UPA-Mont-Elem.TB**

Unterputzarmaturen-Montage-Element (UPA) für einen Unterputz-

Mischer oder einen Unterputz-Thermostaten oder Absperrventile.

Verzinkter Montagerahmen mit 4 Stück verstellbare, schallentkoppelte

Rohrschellen 3/4 Zoll, z.B.: HU-UPA5020-M oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

\* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.3d-8C02 HUTER VORFERTIGUNG GMBH.

Projekt HU-LBH07\SANITAER Seite 16

**ÖNORM B2063 2008**

GESCHLOSSENES LV 26.03.2012

**HG OG LGPosNr Z PZZV A BESCHREIBUNG DER LEISTUNG R W G**

**MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS**

**58H712C Z SA-Mont-Elem.TB**

Spültischarmaturen-Montage-Element (SA) zur Befestigung der

Eckventile und des Sifonanschlussbogens unter Spültischen.

Verzinkte Armaturenanschlußplatte mit 2 Armaturenanschlußwinkel

1/2 Zoll x 1/2 Zoll schwitzwasserisoliert und schallentkoppelt, inkl.

Dichtmanschetten u. Abdrückstopfen (DVGW geprüft).

Sifonanschlussbogen Durchmesser 56/50mm mit Steckdichtung

Durchmesser 40mm und Kappe. z.B.: HU-SA5030-M oder

Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

\* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

**58H712D Z UPA-Mont-Elem. f.Box TB**

Unterputzarmaturen-Montage-Element (UPA) für Installations-Boxen

(z.B. Hansgrohe I-Box oder HansaVarox) z.B.: HU-UPA5040-M oder

Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

\* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58H714 Z Aussgussbecken-Montage-Element. Verzinkter Montagerahmen mit 2

Armaturenanschlußwinkel 1/2 Zoll x 1/2 Zoll schwitzwasserisoliert und

schallentkoppelt, inkl. Dichtmanschetten u. Abdrückstopfen (DVGW

geprüft). Schallgedämmte Montageschiene und selbsthemmende

Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24cm, schallgedämmte

Wandbefestigung und Befestigungsmaterial. Zum Einbau im Massiv-

und Trockenbau, Vor- und Inwand. Alle Montageelemente für

Leichtbau enthalten im Lieferumfang Schallschutzunterlagen für eine

Körperschallentkoppelung vom Baukörper.

**58H714A Z WAG-M-Elem.f.Bernina m.Spk.**

Geeignet für Wandausgussbecken (WAG) Bernina (Laufen 5421.0).

Montage-Element mit montiertem Wandeinbauspülkasten (Spk.) 3

ABK-LV V2.3d-8C02 HUTER VORFERTIGUNG GMBH.

Projekt HU-LBH07\SANITAER Seite 17

**ÖNORM B2063 2008**

GESCHLOSSENES LV 26.03.2012

**HG OG LGPosNr Z PZZV A BESCHREIBUNG DER LEISTUNG R W G**

**MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS**

bzw. 6l für Betätigung von vorne und Universalwasseranschluß 1/2

Zoll AG mit integriertem Eckventil, Anschlussgarnitur, PE-

Ablaufbogen Durchmesser 90/90mm und PE-Übergangsstück

90/110mm, Keramikbefestigung M 12. z.B.: HU-WAG6010-M oder

Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

\* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

**58H714C Z AGB-Mont-Elem.lt.Angabe**

Geeignet für ein Ausgussbecken (AGB) mit Aufputzwandarmatur.

Montage-Element mit PE-Ablaufbogen Durchmesser 56/50mm mit

Steckdichtung Durchmesser 40mm und Kappe. Ausgußbecken Type

(lt.Angabe):**....** z.B.: HU-AGB6030-M oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

\* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58H715 Z Wasch- oder Spülmaschinen Anschluss-Montage-Element. Verzinkter

Montagerahmen mit schallgedämmter Montageschiene und

selbsthemmenden Fußstützen für Fußbodenaufbau 0-24cm und

Wandbefestigungen mit Schallschutz und Befestigungsmaterial. Zum

Einbau im Massiv und Trockenbau, Vor- und Inwand. Alle

Montageelemente für Leichtbau enthalten im Lieferumfang

Schallschutzunterlagen für eine Körperschallentkoppelung vom

Baukörper.

**58H715A Z Wasch-Spülmasch.M-Elem.**

Einschließlich Waschgeräteeinbausifon, 1 Armaturenanschlusswinkel

1/2 Zoll x 1/2 Zoll schwitzwasserisoliert und schallentkoppelt, inkl.

Dichtmanschette u. Abdrückstopfen (DVGW geprüft). z.B.: HU-

ABK-LV V2.3d-8C02 HUTER VORFERTIGUNG GMBH.

Projekt HU-LBH07\SANITAER Seite 18

**ÖNORM B2063 2008**

GESCHLOSSENES LV 26.03.2012

**HG OG LGPosNr Z PZZV A BESCHREIBUNG DER LEISTUNG R W G**

**MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS**

WM7030-M oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

\* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58H716 Z Hängespeicher-Montage-Element zur Befestigung eines

Hängespeichers und einer Speichersicherheitsgruppe. Verzinkter

Montagerahmen mit Hängespeicherbefestigung M 10 und

Befestigungsmaterial. Zum Einbau im Trockenbau (TB), Inwand mit

verstärkten Profilen. Alle Montageelemente für Leichtbau enthalten im

Lieferumfang Schallschutzunterlagen für eine

Körperschallentkoppelung vom Baukörper.

**58H716A Z Hängespeicher-Element TB**

Einschließlich 2 Armaturenanschlußwinkel 1/2 Zoll x 1/2 Zoll

schwitzwasserisoliert und schallentkoppelt, inkl. Dichtmanschetten u.

Abdrückstopfen (DVGW geprüft). Ablaufrohrschelle 1 Zoll. Geprüfte

Belastbarkeit 250kg. z.B.: HU-HS8010-M oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

\* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

**58H716B Z Hängespeicher-ElemHBW FWF40 TB**

Zur Befestigung eines Fernwärmespeicher Klinger Combistar FWF40

(HBW/Heizbetriebe Wien). Einschließlich 4 Armaturenanschlußwinkel

1/2 Zoll x 1/2 Zoll schwitzwasserisoliert und schallentkoppelt, inkl.

Dichtmanschetten u. Abdrückstopfen (DVGW geprüft).

Ablaufrohrschelle 1 Zoll. z.B.: HU-HS8021-M oder Gleichwertiges.

ABK-LV V2.3d-8C02 HUTER VORFERTIGUNG GMBH.

Projekt HU-LBH07\SANITAER Seite 19

**ÖNORM B2063 2008**

GESCHLOSSENES LV 26.03.2012

**HG OG LGPosNr Z PZZV A BESCHREIBUNG DER LEISTUNG R W G**

**MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS**

Angebotenes Erzeugnis:

**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

\* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

**58H716C Z Hängespeicher-ElemHBW FWF40-0-ND TB**

Zur Befestigung eines Fernwärmespeicher Klinger Combistar FWF40-

0-ND und Klinger Combistar FWF80 (HBW/Heizbetriebe Wien).

Einschließlich 2 Armaturenanschlußwinkel 1/2 Zoll x 1/2 Zoll

schwitzwasserisoliert und schallentkoppelt inkl. Dichtmanschetten u.

Abdrückstopfen (DVGW geprüft) und 2 Armaturenanschlußwinkel 3/4

Zoll x 3/4 Zoll inkl. Abdrückstopfen. Ablaufrohrschelle 1 Zoll. z.B.: HU-

HS8022-M oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

\* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58H717 Z Gasthermen-Montage-Element. Verzinkter Montagerahmen mit

Gasthermenbefestigung M 10 und Befestigungsmaterial. Zum Einbau

im Trockenbau (TB), Inwand mit verstärkten Profilen. Alle

Montageelemente für Leichtbau enthalten im Lieferumfang

Schallschutzunterlagen für eine Körperschallentkoppelung vom

Baukörper.

**58H717A Z Gasthermen-Element TB**

Einschließlich 2 Armaturenanschlußwinkel 1/2 Zoll x 1/2 Zoll

schwitzwasserisoliert und schallentkoppelt, inkl. Dichtmanschetten u.

Abdrückstopfen (DVGW geprüft). Mit 2 Armaturenanschlußwinkel 3/4

Zoll IG und Befestigungen für Gas- und Tropfleitungen. Gasthermen-

Type (Angabe): **....** z.B.: HU-HS8025 oder Gleichwertiges.

ABK-LV V2.3d-8C02 HUTER VORFERTIGUNG GMBH.

Projekt HU-LBH07\SANITAER Seite 20

**ÖNORM B2063 2008**

GESCHLOSSENES LV 26.03.2012

**HG OG LGPosNr Z PZZV A BESCHREIBUNG DER LEISTUNG R W G**

**MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS**

Angebotenes Erzeugnis:

**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

\* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58H718 Z Befestigungselement. Verzinkte Plattenhalterung einschließlich

Befestigungsmaterial. Alle Montageelemente für Leichtbau enthalten

im Lieferumfang Schallschutzunterlagen für eine

Körperschallentkoppelung vom Baukörper.

**58H718A Z Befestigungs-Mont-Elem. TB**

Befestigungsplatte zur Befestigung von Klappsitzen sowie Stütz- und

Haltegriffen. Mit Wandbefestigungen mit Schallschutz. Zum Einbau im

Trockenbau (TB), Vor- und Inwand mit verstärkten Profilen. z.B.: HU-

BE9001-M oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

\* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

**58H718B Z Befestigungsplatte verstellbar**

Tiefenverstellbare Befestigungsplatte 0-100mm. Für die Befestigung

von z.Bsp. UP-Ventile, Lüfter, Wasserzähler, usw.. Zum Einbau im

Trockenbau (TB), Vor- und Inwand. z.B.: HU-BP9002-M oder

Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

\* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.3d-8C02 HUTER VORFERTIGUNG GMBH.

Projekt HU-LBH07\SANITAER Seite 21

**ÖNORM B2063 2008**

GESCHLOSSENES LV 26.03.2012

**HG OG LGPosNr Z PZZV A BESCHREIBUNG DER LEISTUNG R W G**

**MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS**

**58H718C Z Befestigungspl. nicht verstell**

Befestigungsplatte für die Befestigung mittelschwerer Lasten. Zum

Einbau im Trockenbau (TB), Vor- und Inwand. z.B.: HU-BP9003-M

oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

\* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58H719 Z Zubehör für WC-Brandschutz-Elemente, für eine Brandbeständigkeit

F90.

**58H719A Z Brandschutzset für WC-Elemente**

Brandschutzset für WC-Elemente zur Abschottung von Ablauf- und

Spülrohrdurchführung im Trockenbau. bestehend aus: 1Stk.

Brandschutzmanschette 90, 1Stk. Brandschutzmanschette 50,

1Kartusche Brandschutzfugenmasse. z.B.: HU-BS9050 oder

Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

\* . . . . . . . . \* ST EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58H720 Z Fußverlängerungsset für Elemente mit Matro-Bodenschiene für

Fußbodenaufbauten von 24-48cm.

ABK-LV V2.3d-8C02 HUTER VORFERTIGUNG GMBH.

Projekt HU-LBH07\SANITAER Seite 22

**ÖNORM B2063 2008**

GESCHLOSSENES LV 26.03.2012

**HG OG LGPosNr Z PZZV A BESCHREIBUNG DER LEISTUNG R W G**

**MENGE EH PREISANTEILE POS.PREIS**

**58H720A Z Fußverlängerungsset für Matro-Elemente**

Inkl. Verbindungsschrauben. VE=2 Stk. z.B.: HU-FV9020 oder

Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .**

Lo: . . . . . . . . . . . . . .

So: . . . . . . . . . . . . . .

\* . . . . . . . . \* VE EP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .