Ausschreibungstexte Urinal-, Waschtisch- und WC-Steuerungen

# Urinalsteuerungen

**HyTronic Urinal Elektronik Infrarot, 230 V, Design Typ01**

Komplett mit vandalensicherer Metallabdeckplatte Druckguss

bestehend aus:

* Frontplatte Design Sigma01, mit
Schnellverschluss
* einsteckbarem Trafo
* Steuer- und Empfangsteil mit Distanzerfassung und Hintergrundausblendung
* dynamischer Spülzeit
* Magnetventil und Schmutzfänger
* Befestigungsrahmen und Schrauben

Anschlussspannung: 230 V / 50 Hz

Spülzeit: 3 - 15 sek.

Verweilzeit: 3 - 10 sek.

Vorspülzeit: 1 - 5 sek.

Fabrikat: Geberit

Typ: Urinal Elektronik IR

Art.Nr.: 116.021.11.5 weiss

Art.Nr.: 116.021.21.5 verchromt

Art.Nr.: 116.021.JQ.5 mattchrom

**HyTronic Urinal Elektronik Infrarot, 230 V, Design Typ30**

Komplett mit vandalensicherer Metallabdeckplatte Druckguss

bestehend aus:

* Frontplatte Design Sigma30, mit
Schnellverschluss
* einsteckbarem Trafo
* Steuer- und Empfangsteil mit Distanzerfassung und Hintergrundausblendung
* dynamischer Spülzeit
* Magnetventil und Schmutzfänger
* Befestigungsrahmen und Schrauben

Anschlussspannung: 230 V / 50 Hz

Spülzeit: 3 - 15 sek.

Verweilzeit: 3 - 10 sek.

Vorspülzeit: 1 - 5 sek.

Fabrikat: Geberit

Typ: Urinal Elektronik IR

Art.Nr.: 116.027.KH.1 verchromt

Art.Nr.: 116.027.KJ.1 weiss

Art.Nr.: 116.027.KM.1 schwarz glänzend

Art.Nr.: 116.027.JQ.1 mattchrom

Art.Nr.: 116.027.KX.1 chrom gebürstet

Art.Nr.: 116.027.16.1 schwarz matt

**HyTronic Urinal Elektronik Infrarot,**

**Batterie, Design Typ01**

Komplett mit vandalensicherer Metallabdeckplatte Druckguss, für netzunabhängige Installation

bestehend aus:

* Frontplatte Design Sigm01, mit Schnellverschluss
* 2 Stk. Batterien 1,5V AA
* Steuer- und Empfangsteil mit Distanzerfassung und Hintergrundausblendung
* dynamischer Spülzeit
* Magnetventil und Schmutzfänger
* Befestigungsrahmen und Schrauben

Batterielebensdauer: 2 Jahre (200.000 Spül.)

Spülzeit: 3 - 15 sek.

Verweilzeit: 3 - 10 sek.

Vorspülzeit: 1 - 5 sek.

Fabrikat: Geberit

Typ: Urinal Elektronik IRB

Art.Nr.: 116.031.11.5 weiss

Art.Nr.: 116.031.21.5 verchromt

Art.Nr.: 116.031.JQ.5 mattchrom

**HyTronic Urinal Elektronik Infrarot,**

**Batterie, Design Typ30**

Komplett mit vandalensicherer Metallabdeckplatte Druckguss, für netzunabhängige Installation

bestehend aus:

* Frontplatte Design Sigma30, mit Schnellverschluss
* 2 Stk. Batterien 1,5V AA
* Steuer- und Empfangsteil mit Distanzerfassung und Hintergrundausblendung
* dynamischer Spülzeit
* Magnetventil und Schmutzfänger
* Befestigungsrahmen und Schrauben

Batterielebensdauer: 2 Jahre (200.000 Spül.)

Spülzeit: 3 - 15 sek.

Verweilzeit: 3 - 10 sek.

Vorspülzeit: 1 - 5 sek.

Fabrikat: Geberit

Typ: Urinal Elektronik IRB

Art.Nr.: 116.037.KH.1 verchromt

Art.Nr.: 116.037.KJ.1 weiss

Art.Nr.: 116.037.KM.1 schwarz glänzend

Art.Nr.: 116.037.JQ.1 mattchrom

Art.Nr.: 116.037.KX.1 chrom gebürstet

Art.Nr.: 116.037.16.1 schwarz matt

Ausschreibungstexte Urinal-, Waschtisch- und WC-Steuerungen

# Urinalsteuerungen

**HyTronic Urinal Elektronik Infrarot, 230 V, Design Mambo Edelstahl**

Komplett mit vandalensicherer Metallabdeckplatte Edelstahl

bestehend aus:

* Frontplatte Design Mambo, mit
Schnellverschluss
* einsteckbarem Trafo
* Steuer- und Empfangsteil mit Distanzerfassung und Hintergrundausblendung
* dynamischer Spülzeit
* Magnetventil und Schmutzfänger
* Befestigungsrahmen und Schrauben

Anschlussspannung: 230 V / 50 Hz

Spülzeit: 3 - 15 sek.

Verweilzeit: 3 - 10 sek.

Vorspülzeit: 1 - 5 sek.

Fabrikat: Geberit

Typ: Urinal Elektronik IR

Art.Nr.: 116.023.FW.1 Edelstahl gebürstet

**Urinal Elektronik AP verdeckt 230 V**

Komplett mit Sensorsifon

bestehend aus:

* Spülzeit einstellbar
* Intervallspülung
* Dyn. Spülzeit
* Rückflusssicher

Anschlussspannung: 230 V / 50 Hz

Fabrikat: Geberit

Typ: Urinal Elektronik IR

Art.Nr.: 116.076.00.1

**Urinal Elektronik AP verdeckt Batterie**

Komplett mit Sensorsifon

bestehend aus:

* Spülzeit einstellbar
* Intervallspülung
* Dyn. Spülzeit
* Rückflusssicher
* Batterien 2x1,5V

Fabrikat: Geberit

Typ: Urinal Elektronik IR

Art.Nr.: 116.077.00.1

**HyTronic Urinal Elektronik Infrarot,**

**Batterie, Design Mambo Edelstahl**

Komplett mit vandalensicherer Metallabdeckplatte Edelstahl, für netzunabhängige Installation

bestehend aus:

* Frontplatte Design Mambo, mit Schnellverschluss
* 2 Stk. Batterien 1,5V AA
* Steuer- und Empfangsteil mit Distanzerfassung und Hintergrundausblendung
* dynamischer Spülzeit
* Magnetventil und Schmutzfänger
* Befestigungsrahmen und Schrauben

Batterielebensdauer: 2 Jahre (200.000 Spül.)

Spülzeit: 3 - 15 sek.

Verweilzeit: 3 - 10 sek.

Vorspülzeit: 1 - 5 sek.

Fabrikat: Geberit

Typ: Urinal Elektronik IRB

Art.Nr.: 116.033.FW.1 Edelstahl gebürstet

 Ausschreibungstexte Urinal-, Waschtisch- und WC-Steuerungen

# Urinalsteuerungen

**HyTronic Urinal Elektronik Infrarot, 230 V, Design Typ 10/20**

Komplett mit vandalensicherer Metallabdeckplatte Druckguss

bestehend aus:

* Frontplatte Design Sigma 10/20, mit
Schnellverschluss
* einsteckbarem Trafo
* Steuer- und Empfangsteil mit Distanzerfassung und Hintergrundausblendung
* dynamischer Spülzeit
* Magnetventil und Schmutzfänger
* Befestigungsrahmen und Schrauben

Anschlussspannung: 230 V / 50 Hz

Spülzeit: 3 - 15 sek.

Verweilzeit: 3 - 10 sek.

Vorspülzeit: 1 - 5 sek.

Fabrikat: Geberit

Farbe: ………….

Typ: Urinal Elektronik IR

Art.Nr.: 116.025.xx.1

**HyTronic Urinal Elektronik Infrarot, 230 V, Design Typ 50**

Komplett mit vandalensicherer Metallabdeckplatte Druckguss

bestehend aus:

* Frontplatte Design Sigma 50, mit
Schnellverschluss
* einsteckbarem Trafo
* Steuer- und Empfangsteil mit Distanzerfassung und Hintergrundausblendung
* dynamischer Spülzeit
* Magnetventil und Schmutzfänger
* Befestigungsrahmen und Schrauben

Anschlussspannung: 230 V / 50 Hz

Spülzeit: 3 - 15 sek.

Verweilzeit: 3 - 10 sek.

Vorspülzeit: 1 - 5 sek.

Fabrikat: Geberit

Typ: Urinal Elektronik IR

Art.Nr.: 116.026.GH.1 Chrom gebürstet

Art.Nr.: 116.026.QB.1 rotgold gebürstet

Art.Nr.: 116.026.QD.1 schwarzchrom gebürstet

Art.Nr.: 116.026.QF.1 messing gebürstet

**HyTronic Urinal Elektronik Infrarot,**

**Batterie, Design Typ 10/20**

Komplett mit vandalensicherer Metallabdeckplatte Druckguss, für netzunabhängige Installation

bestehend aus:

* Frontplatte Design Sigma 10/20, mit Schnellverschluss
* 2 Stk. Batterien 1,5V AA
* Steuer- und Empfangsteil mit Distanzerfassung und Hintergrundausblendung
* dynamischer Spülzeit
* Magnetventil und Schmutzfänger
* Befestigungsrahmen und Schrauben

Batterielebensdauer: 2 Jahre (200.000 Spül.)

Spülzeit: 3 - 15 sek.

Verweilzeit: 3 - 10 sek.

Vorspülzeit: 1 - 5 sek.

Fabrikat: Geberit

Farbe: ………..

Typ: Urinal Elektronik IRB

Art.Nr.: 116.035.xx.1

**HyTronic Urinal Elektronik Infrarot,**

**Batterie, Design Typ 50**

Komplett mit vandalensicherer Metallabdeckplatte Druckguss, für netzunabhängige Installation

bestehend aus:

* Frontplatte Design Sigma 50, mit Schnellverschluss
* 2 Stk. Batterien 1,5V AA
* Steuer- und Empfangsteil mit Distanzerfassung und Hintergrundausblendung
* dynamischer Spülzeit
* Magnetventil und Schmutzfänger
* Befestigungsrahmen und Schrauben

Batterielebensdauer: 2 Jahre (200.000 Spül.)

Spülzeit: 3 - 15 sek.

Verweilzeit: 3 - 10 sek.

Vorspülzeit: 1 - 5 sek.

Fabrikat: Geberit

Typ: Urinal Elektronik IRB

Art.Nr.: 116.036.GH.1 Chrom gebürstet

Art.Nr.: 116.036.QB.1 rotgold gebürstet

Art.Nr.: 116.036.QD.1 schwarzchrom gebürstet

Art.Nr.: 116.036.QF.1 messing gebürstet

Urinal-, Waschtisch- und WC-Steuerungen

Pneum. Urinalsteuerungen

**HyTouch Pneumatische Urinalsteuerung mit Handdrücker, Design Typ01 Kunststoff**

Pneumatische Handauslösung für Urinale

bestehend aus:

- Drückerplatte Kunststoff

- Spülventil pneumatisch

- Verbindungsschlauch

ohne Rohbauset 116.001

Fabrikat: Geberit

Typ: Pneumatischer Urinal-Handdrücker

Art. Nr.: 116.011.11.5 weiss

Art. Nr.: 116.011.21.5 verchromt

Art. Nr.: 116.011.JQ.5 mattchrom

**HyTouch Pneumatische Urinalsteuerung mit Handdrücker, Design Typ30 Kunststoff**

Pneumatische Handauslösung für Urinale

bestehend aus:

- Drückerplatte Kunststoff

- Spülventil pneumatisch

- Verbindungsschlauch

ohne Rohbauset 116.001

Fabrikat: Geberit

Typ: Pneumatischer Urinal-Handdrücker

Art.Nr.: 116.017.KH.1 verchromt/mattchrom

Art.Nr.: 116.017.KJ.1 weiss/verchromt

Art.Nr.: 116.017.KM.1 schwarz glänzend/chrom

Art.Nr.: 116.017.KK.1 weiss/gold

Art.Nr.: 116.017.JQ.1 mattchrom/chrom

Art.Nr.: 116.017.16.1 schw. matt/schw. glänzend

Art.Nr.: 116.017.DW.1 schw.glänzend/schw.matt

**HyTouch Pneumatische Urinalsteuerung mit Handdrücker, Design Mambo Edelstahl**

Pneumatische Handauslösung für Urinale

bestehend aus:

- Drückerplatte Edelstahl

- Spülventil pneumatisch

- Verbindungsschlauch

ohne Rohbauset 116.001

Fabrikat: Geberit

Typ: Pneumatischer Urinal-Handdrücker

Art. Nr.: 116.013.FW.1 Edelstahl

Urinal-, Waschtisch- und WC-Steuerungen

Pneum. Urinalsteuerungen

**HyTouch Pneumatische Urinalsteuerung mit Handdrücker, Design Typ10 Kunststoff**

Pneumatische Handauslösung für Urinale

bestehend aus:

- Drückerplatte Kunststoff, bicolor

- Spülventil pneumatisch

- Verbindungsschlauch

ohne Rohbauset 116.001

Fabrikat: Geberit

Typ: Pneumatischer Urinal-Handdrücker

Art.Nr.: 116.015.KH.1 verchromt/mattchrom

Art.Nr.: 116.015.KJ.1 weiss/verchromt

Art.Nr.: 116.015.KM.1 schwarz glänzend/chrom

Art.Nr.: 116.015.KK.1 weiss/gold

Art.Nr.: 116.015.JQ.1 mattchrom/chrom

Art.Nr.: 116.015.16.1 schw. matt/schw. glänzend

Art.Nr.: 116.015.DW.1 schw.glänzend/schw.matt

Art.Nr.: 116.015.SN.1 Edelstahl gebürstet/ploiert

Anm.: Die Farbe beschreibt Platte, Drücker/Dekorring

**HyTouch Pneumatische Urinalsteuerung mit Handdrücker, Design Typ50 Druckguss**

Pneumatische Handauslösung für Urinale

bestehend aus:

- Drückerplatte Druckguss

- Spülventil pneumatisch

- Verbindungsschlauch

ohne Rohbauset 116.001

Fabrikat: Geberit

Typ: Pneumatischer Urinal-Handdrücker

Art.Nr.: 116.016.00.5 kundenspezifisch

Art.Nr.: 116.016.11.5 weiss

Art.Nr.: 116.016.DW.5 schwarz glänzend

Art.Nr.: 116.016.GH.5 Chrom gebürstet

Art.Nr.: 116.016.JK.5 Glas lava

Art.Nr.: 116.016.JL.5 Glas sand

Art.Nr.: 116.016.SD.5 Rauchglas verspiegelt

Urinal-, Waschtisch- und WC-Steuerungen

Urinal-Rohbauset und Anschlussgarnituren

**Rohbauset für den Einbau einer Geberit Urinalsteuerung ab 4/2009**

für konventionelle Montage (im Lieferumfang aller Geberit Montageelemente enthalten),
für den Einbau einer Geberit Urinalsteuerung vorbereitet

* mit Absperr- und Drosselventil

- mit WasserAnschluss 1/2 "

* mit SpülrohrAnschluss 32 mm

ohne Einlaufgarnitur, Spülrohr, Sifon

Fabrikat: Geberit

Typ: Urinal Rohbauset

Art. Nr.: 116.001.00.1

**UP-Spülrohr 32 x 32 mm**

für Einzelanlagen

Fabrikat: Geberit

Typ: UP-Spülrohr 32 x 32 mm

Art. Nr.: 119.704.16.1

**UP-Spülrohr 32 mm x 1 "**

für Einzelanlagen

Fabrikat: Geberit

Typ: UP-Spülrohr 32 mm x 1 "

Art. Nr.: 119.706.16.1

**PE-Einlaufgarnitur**

mit Dichtung 32 x 35 mm

Fabrikat: Geberit

Typ: Einlaufgarnitur 32 x 35 mm

Art. Nr.: 152.489.16.1

**Anschlussgarnitur verchromt**

mit Verschraubung, Rosette und Dichtung

Fabrikat: Geberit

Typ: Anschlussgarnitur

Art. Nr.: 119.688.21.1

**Einlaufgarnitur aus Messing**

mit verchromter Deckkappe, 1" x 35 mm

Fabrikat: Geberit

Typ: Einlaufgarnitur 1" x 35 mm

Art. Nr.: 119.692.21.1 verchromt

Urinal-, Waschtisch- und WC-Steuerungen

# Urinal-Trennwand

**Urinal-Trennwand Glas**

aus Einscheibensicherheitsglas ESG

- mit unsichtbarer Befestigung

- mit korrosionsfreier Halterung, harteloxiert

Fabrikat: Geberit

Typ: Urinaltrennwand

Art. Nr.: 115.211.xx.1

**Urinal-Trennwand Kunststoff**

aus Kunststoff

- mit Befestigung

- mit integrierter Abdeckung

Fabrikat: Geberit

Typ: Urinaltrennwand

Art. Nr.: 115.201.11.1 weiß

Urinal-, Waschtisch- und WC-Steuerungen

# WC-SteuerungenAuslösungen elektrisch

**WC Design-Betätigungsplatte berührungslos Sigma80 Glas**

zur berührungslosen WC-Auslösung von Geberit UP-Spülkästen Sigma (UP320/300)

bestehend aus:

- WC-Elektronik infrarotgesteuert (IR)

- Betätigungsplatte Glas mit Lichtbalken

- Tastenbeleuchtung 5-fach einstellbar

- Externer Taster-Eingang

- Glasplatte verriegelbar

- 2-Mengenspülung

* elektrische Hebevorrichtung f. Heberglocke

- Niederspannungs-Servo-Motor

- Steuerelektronik

* Niederspannungssteckern
* Drückerstange, Befestigungsmaterial, Zubehör

**ohne**
- Rohbauset inkl. Netzteil 12V f. WC- Steuerung

 (z.B. Art. Nr. 115.861.00.6) , erforderlich bei

 Netzausführung

**Spülauslösung durch:**

* IR-Automatik beim Weggehen
* Hand-Annäherung an die Auslösetaste

Nicht geeignet für Geberit UP-Spülkästen bis
9/2001 und Geberit UP-Spülkästen mit
Betätigung von oben/vorne.

Nicht geeignet für Einwurfschacht WC-Steine

Ohne Netzteil 115.861.00.6

Fabrikat: Geberit

Typ: Berührungslose WC-Auslösung

Art. Nr.: 116.090.xx.6 Ausführung 230V

Urinal-, Waschtisch- und WC-Steuerungen

# WC-SteuerungenAuslösungen elektrisch

**HyTronic WC-Steuerung (IR/Netz) 230 V / Batterie
Sigma10 IR/manuell, Edelstahl**

zur berührungslosen WC-Auslösung von Geberit UP-Spülkästen

bestehend aus:

- WC-Elektronik infrarotgesteuert (IR)

- Betätigungsplatte Sigma10 mit IR-Fenster

* elektrische Hebevorrichtung f. Heberglocke

- Niederspannungs-Servo-Motor

- Steuerelektronik

* Niederspannungssteckern
* Drückerstange, Befestigungsmaterial, Zubehör

**ohne**
- Rohbauset inkl. Netzteil f. WC-Steuerung

 (z.B. Art. Nr. 115.861.00.6) , erforderlich bei

 Netzausführung

**Spülauslösung durch:**- Betätigungsplatte mechanisch

* IR-Automatik beim Weggehen
* Hand-Annäherung an die Auslösetaste

Nicht geeignet für Geberit UP-Spülkästen bis
9/2001 und Geberit UP-Spülkästen mit
Betätigung von oben/vorne.

Fabrikat: Geberit

Typ: WC Steuerung IR/manuell

Art. Nr.: 115.890.SN.6 230V, Edelstahl
 115.890.16.6 230V, schw. matt

 115.891.SN.6 Batterie, Edelstahl

 115.891.16.6 Batterie, schw. matt

**Typ: WC Steuerung IR ohne Tastenauslösung**

Art. Nr.: 115.907.xx.6 230V, Kunststoff

 115.908.xx.6 Batterie,Kunststoff

**HyTronic WC-Steuerung (Netz) 230 V / Batterie
für Stützklappgriff, Design Sigma10, Edelstahl kabelgebunden**

zur WC-Auslösung von Geberit UP-Spülkästen
über Stützklappgriffe mit potentialfreiem Ausgang (z.B. Hewi)

bestehend aus:

* Betätigungsplatte Sigma10
* elektrische Hebevorrichtung f. Hebergl.
* Niederspannungs-Servo-Motor
* Lagerplatte

- Steuerelektronik und Kabel

* 2 Kabel (L = 1,2 m) mit Niederspannungssteckern (codiert)
* Drückerstange, Befestigungsmaterial, Zubehör

**ohne**
- Rohbauset inkl. Netzteil für WC-Steuerung

 (z.B. Art. Nr. 115.861.00.6)

* Rohbauset inkl. UP-Dose für Stützklappgriff

(Art. Nr. 241.154.00.1)

- Stützklappgriff

**Spülauslösung durch:**- Betätigungsplatte

- Taster am Stützklappgriff (Signalübertragung durch Verkabelung)

Nicht geeignet für Geberit UP-Spülkästen bis 9/2001 und Geberit UP-Spülkästen Artline mit Betätigung von oben/vorne.

Fabrikat: Geberit

Typ: WC Steuerung

Art. Nr.: 115.863.SN.6 230V, Edelstahl

Art. Nr.: 115.863.16.6 230V, schw. matt

Art. Nr.: 115.864.SN.6 Batterie, Edelstahl

Art. Nr.: 115.864.16.6 Batterie, schw. matt

 **HyTronic WC-Steuerung (Netz) 230 V / Batterie
für Stützklappgriff, Design Sigma10, Edelstahl Funkauslösung**

zur WC-Auslösung von Geberit UP-Spülkästen
über Stützklappgriffe mit Funktaster 868 MHz

bestehend aus:

* Betätigungsplatte Sigma10
* elektrische Hebevorrichtung f. Hebergl.
* Niederspannungs-Servo-Motor
* Lagerplatte

- Steuerelektronik

* Niederspannungssteckern (codiert)
* Drückerstange, Befestigungsmaterial, Zubehör

**ohne**
- Rohbauset inkl. Netzteil für WC-Steuerung

 (z.B. Art. Nr. 115.861.00.6)

**Spülauslösung durch:**- Betätigungsplatte

- Taster am Stützklappgriff (Signalübertragung durch Funk)

Nicht geeignet für Geberit UP-Spülkästen bis 9/2001 und Geberit UP-Spülkästen Omega mit Betätigung von oben/vorne.

Fabrikat: Geberit

Typ: WC Steuerung

Art. Nr.: 115.867.SN.6 230V, Edelstahl

Art. Nr.: 115.867.16.6 230V, schw. matt

Art. Nr.: 115.869.SN.6 Batterie, Edelstahl

Art. Nr.: 115.869.16.6 Batterie, schw. matt

Urinal-, Waschtisch- und WC-Steuerungen

# WC-SteuerungenAuslösungen elektrisch

**HyTronic WC-Hygienespülmodul**

zur WC-Auslösung von Geberit UP-Spülkästen Sigma zeitgesteuert

bestehend aus:

- elektrische Hebevorrichtung für Ablaufgarn.

- Niederspannungs-Servo-Motor

* Lagerplatte
* Steuerelektronik
* Drückerstangen, Befestigungsmaterial, Zubehör

**ohne**
- Rohbauset inkl. Netzteil f. WC-Steuerung

 (z.B. Art. Nr. 115.861.00.6)

- Betätigungsplatte Sigma 01-60

**Spülauslösung durch:**- Betätigungsplatte Sigma 01-60

Nicht geeignet für Geberit UP-Spülkästen bis
9/2001 und Geberit UP-Spülkästen Omega mit
Betätigung von oben/vorne.

Fabrikat: Geberit

Typ: WC Hygienespülmodul 12V

Art. Nr.: 116.109.00.6 Ausführung 230V

Art. Nr.: 116.110.00.6 Ausführung Batterie

# Urinal-, Waschtisch- und WC-Steuerungen,Auslösungen elektrisch

**HyTronic WC-Steuerung (Kabel/Netz) 230 V für Taster (Mambo, Tango Sigma10 Abdeckplatte)**

zur WC-Auslösung von Geberit UP-Spülkästen über externen Taster (kabelgebunden)

bestehend aus:

- elektrische Hebevorrichtung für Ablaufgarn.

- Niederspannungs-Servo-Motor

* Lagerplatte
* Steuerelektronik
* Vorkonfektioniertem Kabel (L = 2 m) mit

Niederspannungssteckern (codiert)

* Drückerstange, Befestigungsmaterial, Zubehör

**ohne**
- Rohbauset inkl. Netzteil f. WC-Steuerung

 (z.B. Art. Nr. 115.861.00.6)

* Rohbauset für Taster

 (Art. Nr. 241.155.00.1)

* Abdeck- und Betätigungsplatte Spül-Stopp oder 2-Menge (Sigma 01 bis 60)

**Spülauslösung durch:**- Betätigungsplatte Sigma 01-60

- Taster in Wand oder am Boden

Nicht geeignet für Geberit UP-Spülkästen bis
9/2001 und Geberit UP-Spülkästen Omega mit
Betätigung von oben/vorne.

Fabrikat: Geberit

Typ: WC Steuerung

Art. Nr.: 115.862.00.6

**HyTronic WC-Steuerung mit Infrarot-Taster zur berührungslosen Auslösung**

zur WC-Auslösung von Geberit UP-Spülkästen

bestehend aus:

- elektrische Hebevorrichtung für Ablaufgarn.

- Niederspannungs-Servo-Motor

* Lagerplatte
* Steuerelektronik
* Vorkonfektioniertem Kabel (L = 2 m) mit

Niederspannungssteckern (codiert)

* Drückerstange, Befestigungsmaterial, Zubehör
* IR-Taster Edelstahl

**ohne**
- Rohbauset inkl. Netzteil f. WC-Steuerung

 (z.B. Art. Nr. 115.861.00.6)

* Rohbauset für Taster

 (Art. Nr. 241.155.00.1)

* Abdeck- und Betätigungsplatte Spül-Stopp oder 2-Menge (Sigma 01 bis 60)

**Spülauslösung durch:**- Betätigungsplatte Sigma 01-60

Nicht geeignet für Geberit UP-Spülkästen bis
9/2001 und Geberit UP-Spülkästen Omega mit
Betätigung von oben/vorne.

Fabrikat: Geberit

Typ: WC Steuerung mit IR-Taster

Art. Nr.: 115.936.SN.6 Ausführung 230V

Art. Nr.: 115.937.SN.6 Ausführung Batterie

Urinal-, Waschtisch- und WC-Steuerungen

# Trafos WC-SteuerungenAuslösungen elektrisch

**Trafo zu DuoFresh Modul und alle WC-Steuerungen 12V ab 1.7.22**

230/12V zu DuoFresh Modul und alle WC-Steuerungen.

Lieferumfang UP-Dose, Leerrohr, und Trafo

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 115.861.00.6

**Geberit Power & Connect Box komplett zu DuoFresh Modul und alle WC-Steuerungen 12V ab 1.7.22**

230/12V zu DuoFresh Modul und alle Geberit WC-Steuerungen.

Integrierbar in alle Geberit und Huter Standard-WC-Elemente (z.B. 111.311 oder HU-WC 1020)

Lieferumfang UP-Dose, Leerrohr, und Trafo

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 116.098.00.1

**Trafo zu** **Geberit Power & Connect Box für DuoFresh Modul und alle WC-Steuerungen 12V ab 1.7.22**

230/12V zu DuoFresh Modul und alle Geberit WC-Steuerungen.

Integrierbar in alle Geberit und Huter WC-Elemente mit integrierter Geberit Elektro- und Kommunikationsdose (z.B. 111.921 oder HU-WC 1025-E)

Lieferumfang Zwischenboden und Trafo

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 116.098.00.1

# Zubehör WC-SteuerungenAuslösungen elektrisch

**Rohbauset WC-Steuerung (Kabel/Netz) für**

**Stützklappgriff, Sigma01**

zur Montagevorbereitung einer drahtgebundenen WC-Auslösung am Stützklappgriff 230V für Geberit UP-Spülkästen

bestehend aus:
- UP-Dose für Trocken- und Nassbau

 (Bohrdurchmesser 68 mm)

* Leerrohr (L = 0,8 m) f. Kabelverbindung von UP-Dose bis UP-Spülkasten

Fabrikat: Geberit

Typ: Rohbauset für Kabel/Netz

Art. Nr.: 241.154.00.1

**Rohbauset (Kabel/Netz) für Taster**

zur Montagevorbereitung einer drahtgebundenen WC-Auslösung über Taster/230 V für Geberit UP-Spülkästen

bestehend aus:
- UP-Dose für Trocken- und Nassbau

 (Bohrdurchmesser 68 mm)

* Leerrohr (L = 1,7 m) f. Kabelverbindung von UP-Dose bis UP-Spülkasten

Fabrikat: Geberit

Typ: Rohbauset für Taster

Art. Nr.: 241.155.00.1

Urinal-, Waschtisch- und WC-Steuerungen

# Waschtisch Elektronik

**HyTronic185 Waschtisch Elektronik, Infrarot gesteuert mit Mischhebel**

zum Einbau in Waschtisch oder Arbeitsplatte mit Bohrung 35 mm

bestehend aus:

- Temperaturwählgriff, Armaturengruppe I

- flexiblen Anschlussschläuchen R 3/8

- zwei Rückflussverhinderern R 3/8

* zwei Schmutzsieben
* Befestigungsmaterial,

- Schlüssel für Strahlregler,

Mindestfließdruck: 1000 mbar

Durchflussmenge: 6 l/min begrenzt

Temperaturbegrenzung: einstellbar

Fließdauer: benutzerabhängig,

 max. 60 Sekunden

Schutzart: IP 64

Energieversorgung: 6 V, Batterietyp: CR-P2

 oder 230 V (je nach

 Ausführung)

Fabrikat: Geberit

Typ: Waschtisch Elektronik IR mit Mischer

Art. Nr.:

116.255.21.1 Batterie, verchromt

116.155.21.1 230 V, verchromt

**HyTronic185 Waschtisch Elektronik, Infrarot gesteuert ohne Mischhebel**

für Kalt- bzw. Mischwasser-Anschluss oder integrierter Temperaturvoreinstellung

Armaturengruppe l

Vandalensichere Ausführung zum Einbau in Waschtisch oder Arbeitsplatte mit Bohrung
35 mm

bestehend aus:

- flexiblen Anschlussschläuchen R 3/8

- zwei Rückflussverhinderern R 3/8

* zwei Schmutzsieben
* Befestigungsmaterial,

- Schlüssel für Strahlregler,

Mindestfließdruck: 1000 mbar

Durchflussmenge: 6 l/min begrenzt

Temperaturbegrenzung: einstellbar

Fließdauer: benutzerabhängig,

 max. 60 Sekunden

Schutzart: IP 64

Energieversorgung: 6 V, Batterietyp: CR-P2

 oder 230 V (je nach

 Ausführung)

Fabrikat: Geberit

Typ: Waschtisch Elektronik IR ohne Mischer

116.245.21.1 Batterie, verchromt

116.145.21.1 230 V, verchromt

Urinal-, Waschtisch- und WC-Steuerungen

# Waschtisch Elektronik

**HyTronic186 Waschtisch Elektronik, Infrarot gesteuert mit Mischhebel**

zum Einbau in Waschtisch oder Arbeitsplatte mit Bohrung 35 mm

bestehend aus:

- Temperaturwählgriff, Armaturengruppe I

- flexiblen Anschlussschläuchen R 3/8

- zwei Rückflussverhinderern R 3/8

* zwei Schmutzsieben
* Befestigungsmaterial,

- Schlüssel für Strahlregler,

Mindestfließdruck: 1000 mbar

Durchflussmenge: 6 l/min begrenzt

Temperaturbegrenzung: einstellbar

Fließdauer: benutzerabhängig,

 max. 60 Sekunden

Schutzart: IP 64

Energieversorgung: 6 V, Batterietyp: CR-P2

 oder 230 V (je nach

 Ausführung)

Fabrikat: Geberit

Typ: Waschtisch Elektronik IR mit Mischer

Art. Nr.:

116.256.21.1 Batterie, verchromt

116.156.21.1 230 V, verchromt

**HyTronic186 Waschtisch Elektronik, Infrarot gesteuert ohne Mischhebel**

für Kalt- bzw. Mischwasser-Anschluss oder integrierter Temperaturvoreinstellung

Armaturengruppe l

Vandalensichere Ausführung zum Einbau in Waschtisch oder Arbeitsplatte mit Bohrung
35 mm

bestehend aus:

- flexiblen Anschlussschläuchen R 3/8

- zwei Rückflussverhinderern R 3/8

* zwei Schmutzsieben
* Befestigungsmaterial,

- Schlüssel für Strahlregler,

Mindestfließdruck: 1000 mbar

Durchflussmenge: 6 l/min begrenzt

Temperaturbegrenzung: einstellbar

Fließdauer: benutzerabhängig,

 max. 60 Sekunden

Schutzart: IP 64

Energieversorgung: 6 V, Batterietyp: CR-P2

 oder 230 V (je nach

 Ausführung)

Fabrikat: Geberit

Typ: Waschtisch Elektronik IR ohne Mischer

116.246.21.1 Batterie, verchromt

116.146.21.1 230 V, verchromt

**Netztransformer UP**

zur Stromversorgung von bis zu 8 Automatik-Armaturen HyTronic 185-188

241.631.00.1

Urinal-, Waschtisch- und WC-Steuerungen

# WT Armaturen-System Standarmaturen

**Waschtischarmatur Piave, Standmontage mit AP-Funktionseinheit Netz ohne**

**Mischer**

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Waschtische oder

Arbeitsplatten

- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken

- Für öffentliche und halböffentliche

Bereiche

- Zum Anschließen von Kalt-, Warm- oder

Mischwasser

- Nicht geeignet für

Kleindurchlauferhitzer

- Zur Entnahme von Leitungswasser

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109

- Infrarotbenutzererkennung

- Programm Wassersparen einstellbar

- Programm Intervallspülung einstellbar

- Funktionseinheit mit integrierten

Korbfiltern

- Energiesparmodus einstellbar

- IR-Sensor selbsteinstellend

- Mit integriertem Rückflussverhinderer

- Volumenstrombegrenzung durch

Strahlregler

Lieferumfang

- Waschtischarmatur mit Infrarotsensor

und Anschlussschlauch

- AP-Funktionsbox mit Steuerelektronik,

Funktionseinheit und Netzteil

- Panzerschläuche 3/8"

- Schlüssel für Strahlregler

- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Typ: Piave

Artikel-Nr.: 116.161.21.1 verchromt

Artikel-Nr.: 116.161.SN.1 Edelstahl Optik

Artikel-Nr.: 116.161.16.1 schwarz matt

**Waschtischarmatur Piave, Standmontage mit UP-Funktionseinheit Netz ohne**

**Mischer**

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Geberit Montageelemente

für Waschtisch, Standarmatur mit

UP-Funktionsbox 111.553.00.1

- Zum Einbau in Waschtische oder

Arbeitsplatten

- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken

- Für öffentliche und halböffentliche

Bereiche

- Nicht geeignet für

Kleindurchlauferhitzer

- Zum Anschließen von Kalt-, Warm- oder

Mischwasser

- Zur Entnahme von Leitungswasser

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109

- Infrarotbenutzererkennung

- Programm Wassersparen einstellbar

- Spülauslösung über Geberit

Clean-Handy deaktivierbar

- Programm Intervallspülung einstellbar

- Funktionseinheit mit integrierten

Korbfiltern

- Energiesparmodus einstellbar

- IR-Sensor selbsteinstellend

- Mit integriertem Rückflussverhinderer

- Volumenstrombegrenzung durch

Strahlregler

Lieferumfang

- Waschtischarmatur mit Infrarotsensor

und Anschlussschlauch

- Steuerelektronik

- Funktionseinheit

- Netzteil

- Schlüssel für Strahlregler

- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Typ: Piave

Artikel-Nr.: 116.181.21.1 verchromt

Artikel-Nr.: 116.181.SN.1 Edelstahl Optik

Artikel-Nr.: 116.181.16.1 schwarz matt

Urinal-, Waschtisch- und WC-Steuerungen

# WT Armaturen-System Standarmaturen

**Waschtischarmatur Piave, Standmontage mit UP-Funktionseinheit Netz mit**

**Mischer**

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Geberit Montageelemente

für Waschtisch, Standarmatur mit

UP-Funktionsbox 111.553.00.1

- Zum Einbau in Waschtische oder

Arbeitsplatten

- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken

- Für öffentliche und halböffentliche

Bereiche

- Nicht geeignet für

Kleindurchlauferhitzer

- Zum Anschließen von Kalt-, Warm- oder

Mischwasser

- Zur Entnahme von Leitungswasser

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109

- Infrarotbenutzererkennung

- Programm Wassersparen einstellbar

- Spülauslösung über Geberit

Clean-Handy deaktivierbar

- Programm Intervallspülung einstellbar

- Funktionseinheit mit integrierten

Korbfiltern

- Energiesparmodus einstellbar

- IR-Sensor selbsteinstellend

- Mit integriertem Rückflussverhinderer

- Volumenstrombegrenzung durch

Strahlregler

Lieferumfang

- Waschtischarmatur mit Infrarotsensor

und Anschlussschlauch

- Steuerelektronik

- Funktionseinheit

- Netzteil

- Schlüssel für Strahlregler

- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Typ: Piave

Artikel-Nr.: 116.182.21.1 Mischer, verchr.

Artikel-Nr.: 116.182.SN.1 Mischer, Edelst.Optik

Artikel-Nr.: 116.182.16.1 Mischer, schwarz matt

Artikel-Nr.: 116.187.21.1 Thermostat, verchr.

Artikel-Nr.: 116.187.SN.1 Thermostat, Edelstahl

Artikel-Nr.: 116.187.16.1 Thermostat, schw. matt

**Waschtischarmatur Brenta Standmontage mit AP-Funktionseinheit Netz ohne**

**Mischer**

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Waschtische oder

Arbeitsplatten

- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken

- Für öffentliche und halböffentliche

Bereiche

- Zum Anschließen von Kalt-, Warm- oder

Mischwasser

- Nicht geeignet für

Kleindurchlauferhitzer

- Zur Entnahme von Leitungswasser

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109

- Funktionseinheit mit integrierten

Korbfiltern

- Programm Intervallspülung einstellbar

- Programm Wassersparen einstellbar

- Mit integriertem Rückflussverhinderer

- Funktionen mit Geberit Service-Handy

einstellbar und abfragbar

- Dauerspülung individuell einstellbar

- Infrarotbenutzererkennung

- IR-Sensor selbsteinstellend

- Volumenstrombegrenzung durch

Strahlregler

Lieferumfang

- Waschtischarmatur mit Infrarotsensor

und Anschlussschlauch

- AP-Funktionsbox mit Steuerelektronik,

Funktionseinheit und Netzteil

- Panzerschläuche 3/8"

- Schlüssel für Strahlregler

- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Typ: Brenta

Artikel-Nr.: 116.171.21.1 Mischer, verchr

Artikel-Nr.: 116.171.SN.1 Mische,r Edelstahl

Artikel-Nr.: 116.171.16.1 Mischer, schw.matt

Urinal-, Waschtisch- und WC-Steuerungen

# WT Armaturen-System Standarmaturen

**Waschtischarmatur Brenta Standmontage mit AP-Funktionseinheit Netz mit**

**Mischer**

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Waschtische oder

Arbeitsplatten

- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken

- Für öffentliche und halböffentliche

Bereiche

- Zum Anschließen von Kalt-, Warm- oder

Mischwasser

- Nicht geeignet für

Kleindurchlauferhitzer

- Zur Entnahme von Leitungswasser

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109

- Funktionseinheit mit integrierten

Korbfiltern

- Programm Intervallspülung einstellbar

- Programm Wassersparen einstellbar

- Mit integriertem Rückflussverhinderer

- Funktionen mit Geberit Service-Handy

einstellbar und abfragbar

- Dauerspülung individuell einstellbar

- Infrarotbenutzererkennung

- IR-Sensor selbsteinstellend

- Volumenstrombegrenzung durch

Strahlregler

Lieferumfang

- Waschtischarmatur mit Infrarotsensor

und Anschlussschlauch

- AP-Funktionsbox mit Steuerelektronik,

Funktionseinheit und Netzteil

- Panzerschläuche 3/8"

- Schlüssel für Strahlregler

- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Typ: Brenta

Artikel-Nr.: 116.172.21.1 Mischer,verchr.

Artikel-Nr.: 116.172.SN.1 Mischer,Edelst.Optik

Artikel-Nr.: 116.172.16.1 Mischer,schwarz matt

Artikel-Nr.: 116.177.21.1 Thermostat verchr.

Artikel-Nr.: 116.177.SN.1 Thermostat Edelstahl

Artikel-Nr.: 116.177.16.1 Thermostat schw. matt

**Waschtischarmatur Brenta Standmontage mit UP-Funktionseinheit Netz ohne**

**Mischer**

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Geberit Montageelemente

für Waschtisch, Standarmatur mit

UP-Funktionsbox 111.553.00.1

- Zum Einbau in Waschtische oder

Arbeitsplatten

- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken

- Für öffentliche und halböffentliche

Bereiche

- Nicht geeignet für

Kleindurchlauferhitzer

- Zum Anschließen von Kalt-, Warm- oder

Mischwasser

- Zur Entnahme von Leitungswasser

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109

- Funktionseinheit mit integrierten

Korbfiltern

- Programm Intervallspülung einstellbar

- Programm Wassersparen einstellbar

- Mit integriertem Rückflussverhinderer

- Funktionen mit Geberit Service-Handy

einstellbar und abfragbar

- Dauerspülung individuell einstellbar

- Infrarotbenutzererkennung

- IR-Sensor selbsteinstellend

- Volumenstrombegrenzung durch

Strahlregler

Lieferumfang

- Waschtischarmatur mit Infrarotsensor

und Anschlussschlauch

- Steuerelektronik

- Funktionseinheit

- Netzteil

- Schlüssel für Strahlregler

- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Typ: Brenta

Artikel-Nr.: 116.191.21.1 verchromt

Artikel-Nr.: 116.191.SN.1 Edelstahl Optik

Artikel-Nr.: 116.191.16.1 schwarz matt

Urinal-, Waschtisch- und WC-Steuerungen

# WT Armaturen-System Standarmaturen

**Waschtischarmatur Brenta Standmontage mit UP-Funktionseinheit Netz mit**

**Mischer**

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Geberit Montageelemente

für Waschtisch, Standarmatur mit

UP-Funktionsbox 111.553.00.1

- Zum Einbau in Waschtische oder

Arbeitsplatten

- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken

- Für öffentliche und halböffentliche

Bereiche

- Nicht geeignet für

Kleindurchlauferhitzer

- Zum Anschließen von Kalt-, Warm- oder

Mischwasser

- Zur Entnahme von Leitungswasser

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109

- Funktionseinheit mit integrierten

Korbfiltern

- Programm Intervallspülung einstellbar

- Programm Wassersparen einstellbar

- Mit integriertem Rückflussverhinderer

- Funktionen mit Geberit Service-Handy

einstellbar und abfragbar

- Dauerspülung individuell einstellbar

- Infrarotbenutzererkennung

- IR-Sensor selbsteinstellend

- Volumenstrombegrenzung durch

Strahlregler

Lieferumfang

- Waschtischarmatur mit Infrarotsensor

und Anschlussschlauch

- Steuerelektronik

- Funktionseinheit

- Netzteil

- Schlüssel für Strahlregler

- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Typ: Brenta

Artikel-Nr.: 116.192.21.1 Mischer, verchromt

Artikel-Nr.: 116.192.SN.1 Mischer, Edelstahl

Artikel-Nr.: 116.192.16.1 Mischer schw. matt

Artikel-Nr.: 116.197.21.1 Thermostat, verchr.

Artikel-Nr.: 116.197.SN.1 Thermostat, Edelstahl

Artikel-Nr.: 116.197.16.1 Thermostat, schw.matt

**Waschtischarmatur Piave, Standmontage mit AP-Funktionseinheit Batterie ohne**

**Mischer**

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Waschtische oder

Arbeitsplatten

- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken

- Für öffentliche und halböffentliche

Bereiche

- Zum Anschließen von Kalt-, Warm- oder

Mischwasser

- Nicht geeignet für

Kleindurchlauferhitzer

- Zur Entnahme von Leitungswasser

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109

- Funktionseinheit mit integrierten

Korbfiltern

- Programm Intervallspülung einstellbar

- Programm Wassersparen einstellbar

- Mit integriertem Rückflussverhinderer

- Funktionen mit Geberit Service-Handy

einstellbar und abfragbar

- Wasser nicht rein warm oder rein kalt

einstellbar (nur bei Ausführung mit

Mischer)

- Dauerspülung individuell einstellbar

- Infrarotbenutzererkennung

- IR-Sensor selbsteinstellend

Lieferumfang

- Waschtischarmatur mit Infrarotsensor

und Anschlussschlauch

- AP-Funktionsbox mit Steuerelektronik,

Funktionseinheit und Batteriebox

- Panzerschläuche 3/8"

- Schlüssel für Strahlregler

- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Typ: Piave

Artikel-Nr.: 116.163.21.1 verchromt

Artikel-Nr.: 116.163.SN.1 Edelstahl Optik

Artikel-Nr.: 116.163.16.1 schwarz matt

Urinal-, Waschtisch- und WC-Steuerungen

# WT Armaturen-System Standarmaturen

**Waschtischarmatur Piave, Standmontage mit AP-Funktionseinheit Batterie mit**

**Mischer**

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Waschtische oder

Arbeitsplatten

- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken

- Für öffentliche und halböffentliche

Bereiche

- Zum Anschließen von Kalt-, Warm- oder

Mischwasser

- Nicht geeignet für

Kleindurchlauferhitzer

- Zur Entnahme von Leitungswasser

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109

- Funktionseinheit mit integrierten

Korbfiltern

- Programm Intervallspülung einstellbar

- Programm Wassersparen einstellbar

- Mit integriertem Rückflussverhinderer

- Funktionen mit Geberit Service-Handy

einstellbar und abfragbar

- Wasser nicht rein warm oder rein kalt

einstellbar (nur bei Ausführung mit

Mischer)

- Dauerspülung individuell einstellbar

- Infrarotbenutzererkennung

- IR-Sensor selbsteinstellend

Lieferumfang

- Waschtischarmatur mit Infrarotsensor

und Anschlussschlauch

- AP-Funktionsbox mit Steuerelektronik,

Funktionseinheit und Batteriebox

- Panzerschläuche 3/8"

- Schlüssel für Strahlregler

- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Typ: Piave

Artikel-Nr.: 116.164.21.1 Mischer, verchromt

Artikel-Nr.: 116.164.SN.1 Mischer,Edelstahl

Artikel-Nr.: 116.164.16.1 Mischer, schwarz matt

Artikel-Nr.: 116.168.21.1 Thermostat, verchromt

Artikel-Nr.: 116.168.SN.1 Thermostat, Edelstahl

Artikel-Nr.: 116.168.16.1 Thermostat, schw. matt

**Waschtischarmatur Piave, Standmontage mit UP-Funktionseinheit Batterie ohne**

**Mischer**

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Geberit Montageelemente

für Waschtisch, Standarmatur mit

UP-Funktionsbox 111.553.00.1

- Zum Einbau in Waschtische oder

Arbeitsplatten

- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken

- Für öffentliche und halböffentliche

Bereiche

- Nicht geeignet für

Kleindurchlauferhitzer

- Zum Anschließen von Kalt-, Warm- oder

Mischwasser

- Zur Entnahme von Leitungswasser

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109

- Funktionseinheit mit integrierten

Korbfiltern

- Programm Intervallspülung einstellbar

- Programm Wassersparen einstellbar

- Mit integriertem Rückflussverhinderer

- Funktionen mit Geberit Service-Handy

einstellbar und abfragbar

- Dauerspülung individuell einstellbar

- Infrarotbenutzererkennung

- IR-Sensor selbsteinstellend

- Volumenstrombegrenzung durch

Strahlregler

Lieferumfang

- Waschtischarmatur mit Infrarotsensor

und Anschlussschlauch

- Steuerelektronik

- Funktionseinheit

- Batteriebox

- 2 Alkali-Batterien Typ AA 1,5 V

- Schlüssel für Strahlregler

- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Typ: Piave

Artikel-Nr.: 116.183.21.1 verchromt

Artikel-Nr.: 116.183.SN.1 Edelstahl Optik

Artikel-Nr.: 116.183.16.1 schwarz matt

Urinal-, Waschtisch- und WC-Steuerungen

# WT Armaturen-System Standarmaturen

**Waschtischarmatur Piave, Standmontage mit UP-Funktionseinhheit Batterie mit**

**Mischer**

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Geberit Montageelemente

für Waschtisch, Standarmatur mit

UP-Funktionsbox 111.553.00.1

- Zum Einbau in Waschtische oder

Arbeitsplatten

- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken

- Für öffentliche und halböffentliche

Bereiche

- Nicht geeignet für

Kleindurchlauferhitzer

- Zum Anschließen von Kalt-, Warm- oder

Mischwasser

- Zur Entnahme von Leitungswasser

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109

- Funktionseinheit mit integrierten

Korbfiltern

- Programm Intervallspülung einstellbar

- Programm Wassersparen einstellbar

- Mit integriertem Rückflussverhinderer

- Funktionen mit Geberit Service-Handy

einstellbar und abfragbar

- Dauerspülung individuell einstellbar

- Infrarotbenutzererkennung

- IR-Sensor selbsteinstellend

- Volumenstrombegrenzung durch

Strahlregler

Lieferumfang

- Waschtischarmatur mit Infrarotsensor

und Anschlussschlauch

- Steuerelektronik

- Funktionseinheit

- Batteriebox

- 2 Alkali-Batterien Typ AA 1,5 V

- Schlüssel für Strahlregler

- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Typ: Piave

Artikel-Nr.: 116.184.21.1 Mischer, verchromt

Artikel-Nr.: 116.184.SN.1 Mischer, Edelstahl

Artikel-Nr.: 116.184.16.1 Mischer, schwarz matt

Artikel-Nr.: 116.188.21.1 Thermostat, verchromt

Artikel-Nr.: 116.188.SN.1 Thermostat, Edelstahl

Artikel-Nr.: 116.188.16.1 Thermostat, schw. matt

**Waschtischarmatur Brenta Standmontage mit AP-Funktionseinheit Batterie ohne**

**Mischer**

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Waschtische oder

Arbeitsplatten

- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken

- Für öffentliche und halböffentliche

Bereiche

- Zum Anschließen von Kalt-, Warm- oder

Mischwasser

- Nicht geeignet für

Kleindurchlauferhitzer

- Zur Entnahme von Leitungswasser

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109

- Funktionseinheit mit integrierten

Korbfiltern

- Programm Intervallspülung einstellbar

- Programm Wassersparen einstellbar

- Mit integriertem Rückflussverhinderer

- Funktionen mit Geberit Service-Handy

einstellbar und abfragbar

- Dauerspülung individuell einstellbar

- Infrarotbenutzererkennung

- IR-Sensor selbsteinstellend

- Volumenstrombegrenzung durch

Strahlregler

Lieferumfang

- Waschtischarmatur mit Infrarotsensor

und Anschlussschlauch

- AP-Funktionsbox mit Steuerelektronik,

Funktionseinheit und Batteriebox

- Panzerschläuche 3/8"

- Schlüssel für Strahlregler

- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Typ: Brenta

Artikel-Nr.: 116.173.21.1 verchromt

Artikel-Nr.: 116.173.SN.1 Edelstahl Optik

Artikel-Nr.: 116.173.16.1 schwarz matt

Urinal-, Waschtisch- und WC-Steuerungen

# WT Armaturen-System Standarmaturen

**Waschtischarmatur Brenta Standmontage mit AP-Funktionseinheit Batterie mit**

**Mischer**

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Waschtische oder

Arbeitsplatten

- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken

- Für öffentliche und halböffentliche

Bereiche

- Zum Anschließen von Kalt-, Warm- oder

Mischwasser

- Nicht geeignet für

Kleindurchlauferhitzer

- Zur Entnahme von Leitungswasser

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109

- Funktionseinheit mit integrierten

Korbfiltern

- Programm Intervallspülung einstellbar

- Programm Wassersparen einstellbar

- Mit integriertem Rückflussverhinderer

- Funktionen mit Geberit Service-Handy

einstellbar und abfragbar

- Dauerspülung individuell einstellbar

- Infrarotbenutzererkennung

- IR-Sensor selbsteinstellend

- Volumenstrombegrenzung durch

Strahlregler

Lieferumfang

- Waschtischarmatur mit Infrarotsensor

und Anschlussschlauch

- AP-Funktionsbox mit Steuerelektronik,

Funktionseinheit und Batteriebox

- Panzerschläuche 3/8"

- Schlüssel für Strahlregler

- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Typ: Brenta

Artikel-Nr.: 116.174.21.1 Mischer, verchromt

Artikel-Nr.: 116.174.SN.1 Mischer, Edelstahl

Artikel-Nr.: 116.174.16.1 Mischer, schwarz matt

Artikel-Nr.: 116.178.21.1 Thermostat, verchromt

Artikel-Nr.: 116.178.SN.1 Thermostat, Edelstahl

Artikel-Nr.: 116.178.16.1 Thermostat, schw. matt

**Waschtischarmatur Brenta Standmontage mit UP-Funktionseinheit Batterie ohne**

**Mischer**

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Geberit Montageelemente

Für Waschtisch, Standarmatur mit

UP-Funktionsbox 111.553.00.1

- Zum Einbau in Waschtische oder

Arbeitsplatten

- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken

- Für öffentliche und halböffentliche

Bereiche

- Nicht geeignet für

Kleindurchlauferhitzer

- Zum Anschließen von Kalt-, Warm- oder

Mischwasser

- Zur Entnahme von Leitungswasser

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109

- Funktionseinheit mit integrierten

Korbfiltern

- Programm Intervallspülung einstellbar

- Programm Wassersparen einstellbar

- Mit integriertem Rückflussverhinderer

- Funktionen mit Geberit Service-Handy

einstellbar und abfragbar

- Dauerspülung individuell einstellbar

- Infrarotbenutzererkennung

- IR-Sensor selbsteinstellend

- Volumenstrombegrenzung durch

Strahlregler

Lieferumfang

- Waschtischarmatur mit Infrarotsensor

und Anschlussschlauch

- Steuerelektronik

- Funktionseinheit

- Batteriebox

- 2 Alkali-Batterien Typ AA 1,5 V

- Schlüssel für Strahlregler

- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Typ: Brenta

Artikel-Nr.: 116.193.21.1 verchromt

Artikel-Nr.: 116.193.SN.1 Edelstahl Optik

Artikel-Nr.: 116.193.16.1 schwarz matt

Urinal-, Waschtisch- und WC-Steuerungen

# WT Armaturen-System Standarmaturen

**Waschtischarmatur Brenta Standmontage mit UP-Funktionseinheit Batterie mit**

**Mischer**

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Geberit Montageelemente

für Waschtisch, Standarmatur mit

UP-Funktionsbox 111.553.00.1

- Zum Einbau in Waschtische oder

Arbeitsplatten

- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken

- Für öffentliche und halböffentliche

Bereiche

- Nicht geeignet für

Kleindurchlauferhitzer

- Zum Anschließen von Kalt-, Warm- oder

Mischwasser

- Zur Entnahme von Leitungswasser

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109

- Funktionseinheit mit integrierten

Korbfiltern

- Programm Intervallspülung einstellbar

- Programm Wassersparen einstellbar

- Mit integriertem Rückflussverhinderer

- Funktionen mit Geberit Service-Handy

einstellbar und abfragbar

- Dauerspülung individuell einstellbar

- Infrarotbenutzererkennung

- IR-Sensor selbsteinstellend

- Volumenstrombegrenzung durch

Strahlregler

Lieferumfang

- Waschtischarmatur mit Infrarotsensor

und Anschlussschlauch

- Steuerelektronik

- Funktionseinheit

- Batteriebox

- 2 Alkali-Batterien Typ AA 1,5 V

- Schlüssel für Strahlregler

- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Typ: Brenta

Artikel-Nr.: 116.194.21.1 Mischer, verchromt

Artikel-Nr.: 116.194.SN.1 Mischer, Edelstahl

Artikel-Nr.: 116.194.16.1 Mischer, schw. matt

Artikel-Nr.: 116.198.21.1 Thermostat, verchromt

Artikel-Nr.: 116.198.SN.1 Thermostat, Edelstahl

Artikel-Nr.: 116.198.16.1 Thermostat, schw. matt

**Waschtischarmatur Piave, Standmontage mit AP-Funktionseinheit Generator ohne**

**Mischer**

Verwendungszwecke

- Zum Anschließen von Kalt-, Warm- oder

Mischwasser

- Zum Einbau in Waschtische oder

Arbeitsplatten

- Nicht geeignet für

Kleindurchlauferhitzer

- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken

- Für öffentliche und halböffentliche

Bereiche

- Für einen Durchfluss > 3 l/min

- Zur Entnahme von Leitungswasser

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109

- Ab durchschnittlich 20 Benutzungen

pro Tag mit einer Dauer von jeweils 4

s funktioniert die Waschtischarmatur

autark

- Funktionseinheit mit integrierten

Korbfiltern

- Programm Intervallspülung einstellbar

- Programm Wassersparen einstellbar

- Mit integriertem Rückflussverhinderer

- Funktionen mit Geberit Service-Handy

einstellbar und abfragbar

- IR-Sensor selbsteinstellend

- Dauerspülung individuell einstellbar

- Infrarotbenutzererkennung

- Volumenstrombegrenzung durch

Strahlregler

- Warnung bei niedrigem Ladezustand des

Akkus

Lieferumfang

- Waschtischarmatur mit Infrarotsensor

und Anschlussschlauch

- AP-Funktionsbox mit Steuerelektronik,

Funktionseinheit und Akku für

Generatorbetrieb

Fabrikat: Geberit

Typ: Piave

Artikel-Nr.: 116.165.21.1 verchromt

Artikel-Nr.: 116.165.SN.1 Edelstahl Optik

Artikel-Nr.: 116.165.16.1 schwarz matt

Urinal-, Waschtisch- und WC-Steuerungen

# WT Armaturen-System Standarmaturen

**Waschtischarmatur Piave, Standmontage mit AP-Funktionseinheit Generator mit**

**Mischer**

Verwendungszwecke

- Zum Anschließen von Kalt-, Warm- oder

Mischwasser

- Zum Einbau in Waschtische oder

Arbeitsplatten

- Nicht geeignet für

Kleindurchlauferhitzer

- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken

- Für öffentliche und halböffentliche

Bereiche

- Für einen Durchfluss > 3 l/min

- Zur Entnahme von Leitungswasser

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109

- Ab durchschnittlich 20 Benutzungen

pro Tag mit einer Dauer von jeweils 4

s funktioniert die Waschtischarmatur

autark

- Funktionseinheit mit integrierten

Korbfiltern

- Programm Intervallspülung einstellbar

- Programm Wassersparen einstellbar

- Mit integriertem Rückflussverhinderer

- Funktionen mit Geberit Service-Handy

einstellbar und abfragbar

- IR-Sensor selbsteinstellend

- Dauerspülung individuell einstellbar

- Infrarotbenutzererkennung

- Volumenstrombegrenzung durch

Strahlregler

- Warnung bei niedrigem Ladezustand des

Akkus

Lieferumfang

- Waschtischarmatur mit Infrarotsensor

und Anschlussschlauch

- AP-Funktionsbox mit Steuerelektronik,

Funktionseinheit und Akku für

Generatorbetrieb

- Panzerschläuche 3/8"

- Schlüssel für Strahlregler

- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Typ: Piave

Artikel-Nr.: 116.166.21.1 Mischer, verchromt

Artikel-Nr.: 116.166.SN.1 Mischer, Edelstahl

Artikel-Nr.: 116.166.16.1 Mischer, schw. matt

**Waschtischarmatur Piave, Standmontage mit UP-Funktionseinheit Generator ohne**

**Mischer**

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Geberit Montageelemente

für Waschtisch, Standarmatur mit

UP-Funktionsbox 111.553.00.1

- Zum Einbau in Waschtische oder

Arbeitsplatten

- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken

- Für einen Durchfluss > 3 l/min

- Nicht geeignet für

Kleindurchlauferhitzer

- Für öffentliche und halböffentliche

Bereiche

- Zum Anschließen von Kalt-, Warm- oder

Mischwasser

- Zur Entnahme von Leitungswasser

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109

- Ab durchschnittlich 20 Benutzungen

pro Tag mit einer Dauer von jeweils 4

s funktioniert die Waschtischarmatur

autark

- Funktionseinheit mit integrierten

Korbfiltern

- Programm Intervallspülung einstellbar

- Programm Wassersparen einstellbar

- Mit integriertem Rückflussverhinderer

- Funktionen mit Geberit Service-Handy

einstellbar und abfragbar

- IR-Sensor selbsteinstellend

- Dauerspülung individuell einstellbar

- Infrarotbenutzererkennung

- Warnung bei niedrigem Ladezustand des

Akkus

- Volumenstrombegrenzung durch

Strahlregler

Lieferumfang

- Waschtischarmatur mit Infrarotsensor

und Anschlussschlauch

- Steuerelektronik

- Funktionseinheit

- Akku für Generatorbetrieb

Fabrikat: Geberit

Typ: Piave

Artikel-Nr.: 116.185.21.1 verchromt

Artikel-Nr.: 116.185.SN.1 Edelstahl Optik

Artikel-Nr.: 116.185.16.1 schwarz mat

Urinal-, Waschtisch- und WC-Steuerungen

# WT Armaturen-System Standarmaturen

**Waschtischarmatur Piave, Standmontage mit UP-Funktionseinheit Generator mit**

**Mischer**

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Geberit Montageelemente

für Waschtisch, Standarmatur mit

UP-Funktionsbox 111.553.00.1

- Zum Einbau in Waschtische oder

Arbeitsplatten

- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken

- Für einen Durchfluss > 3 l/min

- Nicht geeignet für

Kleindurchlauferhitzer

- Für öffentliche und halböffentliche

Bereiche

- Zum Anschließen von Kalt-, Warm- oder

Mischwasser

- Zur Entnahme von Leitungswasser

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109

- Ab durchschnittlich 20 Benutzungen

pro Tag mit einer Dauer von jeweils 4

s funktioniert die Waschtischarmatur

autark

- Funktionseinheit mit integrierten

Korbfiltern

- Programm Intervallspülung einstellbar

- Programm Wassersparen einstellbar

- Mit integriertem Rückflussverhinderer

- Funktionen mit Geberit Service-Handy

einstellbar und abfragbar

- IR-Sensor selbsteinstellend

- Dauerspülung individuell einstellbar

- Infrarotbenutzererkennung

- Warnung bei niedrigem Ladezustand des

Akkus

- Volumenstrombegrenzung durch

Strahlregler

Lieferumfang

- Waschtischarmatur mit Infrarotsensor

und Anschlussschlauch

- Steuerelektronik

- Funktionseinheit

- Akku für Generatorbetrieb

Fabrikat: Geberit

Typ: Piave

Artikel-Nr.: 116.186.21.1 Mischer, verchromt

Artikel-Nr.: 116.186.SN.1 Mischer, Edelstahl

Artikel-Nr.: 116.186.16.1 Mischer, schw. matt

**Waschtischarmatur Brenta Standmontage mit AP-Funktionseinh. Generator ohne**

**Mischer**

Verwendungszwecke

- Zum Anschließen von Kalt-, Warm- oder

Mischwasser

- Zum Einbau in Waschtische oder

Arbeitsplatten

- Nicht geeignet für

Kleindurchlauferhitzer

- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken

- Für öffentliche und halböffentliche

Bereiche

- Für einen Durchfluss > 3 l/min

- Zur Entnahme von Leitungswasser

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109

- Ab durchschnittlich 20 Benutzungen

pro Tag mit einer Dauer von jeweils 4

s funktioniert die Waschtischarmatur

autark

- Funktionseinheit mit integrierten

Korbfiltern

- Programm Intervallspülung einstellbar

- Programm Wassersparen einstellbar

- Mit integriertem Rückflussverhinderer

- Funktionen mit Geberit Service-Handy

einstellbar und abfragbar

- IR-Sensor selbsteinstellend

- Dauerspülung individuell einstellbar

- Infrarotbenutzererkennung

- Volumenstrombegrenzung durch

Strahlregler

- Warnung bei niedrigem Ladezustand des

Akkus

Lieferumfang

- Waschtischarmatur mit Infrarotsensor

und Anschlussschlauch

- AP-Funktionsbox mit Steuerelektronik,

Funktionseinheit und Akku für

Generatorbetrieb

- Panzerschläuche 3/8"

- Schlüssel für Strahlregler

- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Typ: Brenta

Artikel-Nr.: 116.175.21.1 verchromt

Artikel-Nr.: 116.175.SN.1 Edelstahl Optik

Artikel-Nr.: 116.175.16.1 schwarz matt

Urinal-, Waschtisch- und WC-Steuerungen

# WT Armaturen-System Standarmaturen

**Waschtischarmatur Brenta Standmontage mit AP-Funktionseinhheit Generator mit**

**Mischer**

Verwendungszwecke

- Zum Anschließen von Kalt-, Warm- oder

Mischwasser

- Zum Einbau in Waschtische oder

Arbeitsplatten

- Nicht geeignet für

Kleindurchlauferhitzer

- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken

- Für öffentliche und halböffentliche

Bereiche

- Für einen Durchfluss > 3 l/min

- Zur Entnahme von Leitungswasser

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109

- Ab durchschnittlich 20 Benutzungen

pro Tag mit einer Dauer von jeweils 4

s funktioniert die Waschtischarmatur

autark

- Funktionseinheit mit integrierten

Korbfiltern

- Programm Intervallspülung einstellbar

- Programm Wassersparen einstellbar

- Mit integriertem Rückflussverhinderer

- Funktionen mit Geberit Service-Handy

einstellbar und abfragbar

- IR-Sensor selbsteinstellend

- Dauerspülung individuell einstellbar

- Infrarotbenutzererkennung

- Volumenstrombegrenzung durch

Strahlregler

- Warnung bei niedrigem Ladezustand des

Akkus

Lieferumfang

- Waschtischarmatur mit Infrarotsensor

und Anschlussschlauch

- AP-Funktionsbox mit Steuerelektronik,

Funktionseinheit und Akku für

Generatorbetrieb

- Panzerschläuche 3/8"

- Schlüssel für Strahlregler

- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Typ: Brenta

Artikel-Nr.: 116.176.21.1 Mischer, verchromt

Artikel-Nr.: 116.176.SN.1 Mischer, Edelstahl

Artikel-Nr.: 116.176.16.1 Mischer, schw. matt

**Waschtischarmatur Brenta Standmontage mit UP-Funktionseinheit Generator ohne**

**Mischer**

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Geberit Montageelemente

für Waschtisch, Standarmatur mit

UP-Funktionsbox 111.553.00.1

- Zum Einbau in Waschtische oder

Arbeitsplatten

- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken

- Für öffentliche und halböffentliche

Bereiche

- Nicht geeignet für

Kleindurchlauferhitzer

- Zum Anschließen von Kalt-, Warm- oder

Mischwasser

- Für einen Durchfluss > 3 l/min

- Zur Entnahme von Leitungswasser

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109

- Ab durchschnittlich 20 Benutzungen

pro Tag mit einer Dauer von jeweils 4

s funktioniert die Waschtischarmatur

autark

- Funktionseinheit mit integrierten

Korbfiltern

- Programm Intervallspülung einstellbar

- Programm Wassersparen einstellbar

- Mit integriertem Rückflussverhinderer

- Funktionen mit Geberit Service-Handy

einstellbar und abfragbar

- IR-Sensor selbsteinstellend

- Dauerspülung individuell einstellbar

- Infrarotbenutzererkennung

- Volumenstrombegrenzung durch

Strahlregler

- Warnung bei niedrigem Ladezustand des

Akkus

Lieferumfang

- Waschtischarmatur mit Infrarotsensor

und Anschlussschlauch

- Steuerelektronik

- Funktionseinheit

- Akku für Generatorbetrieb

- Schlüssel für Strahlregler

- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Typ: Brenta

Artikel-Nr.: 116.195.21.1 verchromt

Artikel-Nr.: 116.195.SN.1 Edelstahl Optik

Artikel-Nr.: 116.195.16.1 schwarz matt

Urinal-, Waschtisch- und WC-Steuerungen

# WT Armaturen-System Standarmaturen

**Waschtischarmatur Brenta Standmontage mit UP-Funktionseinheit Generator mit**

**Mischer**

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Geberit Montageelemente

für Waschtisch, Standarmatur mit

UP-Funktionsbox 111.553.00.1

- Zum Einbau in Waschtische oder

Arbeitsplatten

- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken

- Für öffentliche und halböffentliche

Bereiche

- Nicht geeignet für

Kleindurchlauferhitzer

- Zum Anschließen von Kalt-, Warm- oder

Mischwasser

- Für einen Durchfluss > 3 l/min

- Zur Entnahme von Leitungswasser

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109

- Ab durchschnittlich 20 Benutzungen

pro Tag mit einer Dauer von jeweils 4 s

funktioniert die WT-Armatur autark

- Funktionseinheit mit integrierten

Korbfiltern

- Programm Intervallspülung einstellbar

- Programm Wassersparen einstellbar

- Mit integriertem Rückflussverhinderer

- Funktionen mit Geberit Service-Handy

einstellbar und abfragbar

- IR-Sensor selbsteinstellend

- Dauerspülung individuell einstellbar

- Infrarotbenutzererkennung

- Volumenstrombegrenzung durch

Strahlregler

- Warnung bei niedrigem Ladezustand des

Akkus

Lieferumfang

- Waschtischarmatur mit Infrarotsensor

und Anschlussschlauch

- Steuerelektronik

- Funktionseinheit

- Akku für Generatorbetrieb

- Schlüssel für Strahlregler

- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Typ: Brenta

Artikel-Nr.: 116.196.21.1 Mischer, verchromt

Artikel-Nr.: 116.196.SN.1 Mischer, Edelstahl

Artikel-Nr.: 116.196.16.1 Mischer, schw. matt

Urinal-, Waschtisch- und WC-Steuerungen

# WT Armaturen-System Wandarmaturen

**Waschtischarmatur Piave, Wandmontage mit UP-Funktion Netz L 17cm ohne**

**Mischer**

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Geberit Montageelemente

für Waschtisch, Wandarmatur mit

UP-Funktionsbox 111.560.00.1

- Zum Anschließen von Kalt-, Warm- oder

Mischwasser

- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken

- Für öffentliche und halböffentliche

Bereiche

- Nicht geeignet für

Kleindurchlauferhitzer

- Zur Entnahme von Leitungswasser

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109

- Funktionseinheit mit integrierten

Korbfiltern

- Programm Intervallspülung einstellbar

- Programm Wassersparen einstellbar

- Mit integriertem Rückflussverhinderer

- Funktionen mit Geberit Service-Handy

einstellbar und abfragbar

- Dauerspülung individuell einstellbar

- Infrarotbenutzererkennung

- IR-Sensor selbsteinstellend

- Volumenstrombegrenzung durch

Strahlregler

Lieferumfang

- Waschtischarmatur

- Infrarotsensor mit Anschlusskabel

- Steuerelektronik

- Funktionseinheit

- Netzteil

- Schlüssel für Strahlregler

- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Typ: Piave

Artikel-Nr.: 116.261.21.1 verchromt

Artikel-Nr.: 116.261.SN.1 Edelstahl Optik

Artikel-Nr.: 116.261.16.1 schwarz matt

**Waschtischarmatur Piave, Wandmontage mit UP-Funktion Netz L 17cm mit**

**Mischer**

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Geberit Montageelemente

für Waschtisch, Wandarmatur mit

UP-Funktionsbox 111.560.00.1

- Zum Anschließen von Kalt-, Warm- oder

Mischwasser

- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken

- Für öffentliche und halböffentliche

Bereiche

- Nicht geeignet für

Kleindurchlauferhitzer

- Zur Entnahme von Leitungswasser

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109

- Funktionseinheit mit integrierten

Korbfiltern

- Programm Intervallspülung einstellbar

- Programm Wassersparen einstellbar

- Mit integriertem Rückflussverhinderer

- Funktionen mit Geberit Service-Handy

einstellbar und abfragbar

- Dauerspülung individuell einstellbar

- Infrarotbenutzererkennung

- IR-Sensor selbsteinstellend

- Volumenstrombegrenzung durch

Strahlregler

Lieferumfang

- Waschtischarmatur

- Infrarotsensor mit Anschlusskabel

- Steuerelektronik

- Funktionseinheit

- Netzteil

- Schlüssel für Strahlregler

- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Typ: Piave

Artikel-Nr.: 116.262.21.1 Mischer, verchromt

Artikel-Nr.: 116.262.SN.1 Mischer, Edelstahl

Artikel-Nr.: 116.262.16.1 Mischer, schw. matt

Artikel-Nr.: 116.167.21.1 Thermostat, verchromt

Artikel-Nr.: 116.167.SN.1 Thermostat, Edelstahl

Artikel-Nr.: 116.167.16.1 Thermostat, schw. matt

Urinal-, Waschtisch- und WC-Steuerungen

# WT Armaturen-System Wandarmaturen

**Waschtischarmatur Piave, Wandmontage mit UP-Funktion Netz L 22cm ohne**

**Mischer**

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Geberit Montageelemente

für Waschtisch, Wandarmatur mit

UP-Funktionsbox 111.560.00.1

- Zum Anschließen von Kalt-, Warm- oder

Mischwasser

- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken

- Für öffentliche und halböffentliche

Bereiche

- Nicht geeignet für

Kleindurchlauferhitzer

- Zur Entnahme von Leitungswasser

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109

- Funktionseinheit mit integrierten

Korbfiltern

- Programm Intervallspülung einstellbar

- Programm Wassersparen einstellbar

- Mit integriertem Rückflussverhinderer

- Funktionen mit Geberit Service-Handy

einstellbar und abfragbar

- Dauerspülung individuell einstellbar

- Infrarotbenutzererkennung

- IR-Sensor selbsteinstellend

- Volumenstrombegrenzung durch

Strahlregler

Lieferumfang

- Waschtischarmatur

- Infrarotsensor mit Anschlusskabel

- Steuerelektronik

- Funktionseinheit

- Netzteil

- Schlüssel für Strahlregler

- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Typ: Piave

Artikel-Nr.: 116.281.21.1 verchromt

Artikel-Nr.: 116.281.SN.1 Edelstahl Optik

Artikel-Nr.: 116.281.16.1 schwarz matt

**Waschtischarmatur Piave, Wandmontage mit UP-Funktion Netz L 22cm mit**

**Mischer**

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Geberit Montageelemente

für Waschtisch, Wandarmatur mit

UP-Funktionsbox 111.560.00.1

- Zum Anschließen von Kalt-, Warm- oder

Mischwasser

- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken

- Für öffentliche und halböffentliche

Bereiche

- Nicht geeignet für

Kleindurchlauferhitzer

- Zur Entnahme von Leitungswasser

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109

- Funktionseinheit mit integrierten

Korbfiltern

- Programm Intervallspülung einstellbar

- Programm Wassersparen einstellbar

- Mit integriertem Rückflussverhinderer

- Funktionen mit Geberit Service-Handy

einstellbar und abfragbar

- Dauerspülung individuell einstellbar

- Infrarotbenutzererkennung

- IR-Sensor selbsteinstellend

- Volumenstrombegrenzung durch

Strahlregler

Lieferumfang

- Waschtischarmatur

- Infrarotsensor mit Anschlusskabel

- Steuerelektronik

- Funktionseinheit

- Netzteil

- Schlüssel für Strahlregler

- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Typ: Piave

Artikel-Nr.: 116.282.21.1 Mischer, verchromt

Artikel-Nr.: 116.282.SN.1 Mischer, Edelstahl

Artikel-Nr.: 116.282.16.1 Mischer, schw. matt

Urinal-, Waschtisch- und WC-Steuerungen

# WT Armaturen-System Wandarmaturen

**Waschtischarmatur Brenta Wandmontage mit UP-Funktion Netz L 17cm ohne**

**Mischer**

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Geberit Montageelemente

für Waschtisch, Wandarmatur mit

UP-Funktionsbox 111.560.00.1

- Zum Anschließen von Kalt-, Warm- oder

Mischwasser

- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken

- Für öffentliche und halböffentliche

Bereiche

- Nicht geeignet für

Kleindurchlauferhitzer

- Zur Entnahme von Leitungswasser

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109

- Funktionseinheit mit integrierten

Korbfiltern

- Programm Intervallspülung einstellbar

- Programm Wassersparen einstellbar

- Mit integriertem Rückflussverhinderer

- Funktionen mit Geberit Service-Handy

einstellbar und abfragbar

- Dauerspülung individuell einstellbar

- Infrarotbenutzererkennung

- IR-Sensor selbsteinstellend

- Volumenstrombegrenzung durch

Strahlregler

Lieferumfang

- Waschtischarmatur

- Infrarotsensor mit Anschlusskabel

- Steuerelektronik

- Funktionseinheit

- Netzteil

- Schlüssel für Strahlregler

- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Typ: Brenta

Artikel-Nr.: 116.271.21.1 verchromt

Artikel-Nr.: 116.271.SN.1 Edelstahl Optik

Artikel-Nr.: 116.271.16.1 schwarz matt

**Waschtischarmatur Brenta Wandmontage mit UP-Funktion Netz L 17cm mit**

**Mischer**

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Geberit Montageelemente

für Waschtisch, Wandarmatur mit

UP-Funktionsbox 111.560.00.1

- Zum Anschließen von Kalt-, Warm- oder

Mischwasser

- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken

- Für öffentliche und halböffentliche

Bereiche

- Nicht geeignet für

Kleindurchlauferhitzer

- Zur Entnahme von Leitungswasser

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109

- Funktionseinheit mit integrierten

Korbfiltern

- Programm Intervallspülung einstellbar

- Programm Wassersparen einstellbar

- Mit integriertem Rückflussverhinderer

- Funktionen mit Geberit Service-Handy

einstellbar und abfragbar

- Dauerspülung individuell einstellbar

- Infrarotbenutzererkennung

- IR-Sensor selbsteinstellend

- Volumenstrombegrenzung durch

Strahlregler

Lieferumfang

- Waschtischarmatur

- Infrarotsensor mit Anschlusskabel

- Steuerelektronik

- Funktionseinheit

- Netzteil

- Schlüssel für Strahlregler

- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Typ: Brenta

Artikel-Nr.: 116.272.21.1 Mischer, verchromt

Artikel-Nr.: 116.272.SN.1 Mischer, Edelstahl

Artikel-Nr.: 116.272.16.1 Mischer, schw. matt

Urinal-, Waschtisch- und WC-Steuerungen

# WT Armaturen-System Wandarmaturen

**Waschtischarmatur Brenta Wandmontage mit UP-Funktion Netz L 22cm ohne**

**Mischer**

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Geberit Montageelemente

für Waschtisch, Wandarmatur mit

UP-Funktionsbox 111.560.00.1

- Zum Anschließen von Kalt-, Warm- oder

Mischwasser

- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken

- Für öffentliche und halböffentliche

Bereiche

- Nicht geeignet für

Kleindurchlauferhitzer

- Zur Entnahme von Leitungswasser

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109

- Funktionseinheit mit integrierten

Korbfiltern

- Programm Intervallspülung einstellbar

- Programm Wassersparen einstellbar

- Mit integriertem Rückflussverhinderer

- Funktionen mit Geberit Service-Handy

einstellbar und abfragbar

- Dauerspülung individuell einstellbar

- Infrarotbenutzererkennung

- IR-Sensor selbsteinstellend

- Volumenstrombegrenzung durch

Strahlregler

Lieferumfang

- Waschtischarmatur

- Infrarotsensor mit Anschlusskabel

- Steuerelektronik

- Funktionseinheit

- Netzteil

- Schlüssel für Strahlregler

- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Typ: Brenta

Artikel-Nr.: 116.291.21.1 verchromt

Artikel-Nr.: 116.291.SN.1 Edelstahl Optik

Artikel-Nr.: 116.291.16.1 schwarz matt

**Waschtischarmatur Brenta Wandmontage mit UP-Funktion Netz L 22cm mit**

**Mischer**

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Geberit Montageelemente

für Waschtisch, Wandarmatur mit

UP-Funktionsbox 111.560.00.1

- Zum Anschließen von Kalt-, Warm- oder

Mischwasser

- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken

- Für öffentliche und halböffentliche

Bereiche

- Nicht geeignet für

Kleindurchlauferhitzer

- Zur Entnahme von Leitungswasser

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109

- Funktionseinheit mit integrierten

Korbfiltern

- Programm Intervallspülung einstellbar

- Programm Wassersparen einstellbar

- Mit integriertem Rückflussverhinderer

- Funktionen mit Geberit Service-Handy

einstellbar und abfragbar

- Dauerspülung individuell einstellbar

- Infrarotbenutzererkennung

- IR-Sensor selbsteinstellend

- Volumenstrombegrenzung durch

Strahlregler

Lieferumfang

- Waschtischarmatur

- Infrarotsensor mit Anschlusskabel

- Steuerelektronik

- Funktionseinheit

- Netzteil

- Schlüssel für Strahlregler

- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Typ: Brenta

Artikel-Nr.: 116.292.21.1 Mischer, verchromt

Artikel-Nr.: 116.292.SN.1 Mischer, Edelstahl

Artikel-Nr.: 116.292.16.1 Mischer, schw. matt

Urinal-, Waschtisch- und WC-Steuerungen

# WT Armaturen-System Wandarmaturen

**Waschtischarmatur Piave, Wandmontage mit UP-Funktion Batterie L 17cm ohne**

**Mischer**

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Geberit Montageelemente

für Waschtisch, Wandarmatur mit

UP-Funktionsbox 111.560.00.1

- Zum Anschließen von Kalt-, Warm- oder

Mischwasser

- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken

- Für öffentliche und halböffentliche

Bereiche

- Nicht geeignet für

Kleindurchlauferhitzer

- Zur Entnahme von Leitungswasser

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109

- Funktionen mit Geberit Service-Handy

einstellbar und abfragbar

- Mit integriertem Rückflussverhinderer

- Programm Intervallspülung einstellbar

- IR-Sensor selbsteinstellend

- Energiesparmodus einstellbar

- Batterie für ca. 200'000 Auslösungen

ausreichend

- Funktionseinheit mit integrierten

Korbfiltern

- Infrarotbenutzererkennung

- Volumenstrombegrenzung durch

Strahlregler

Lieferumfang

- Waschtischarmatur

- Infrarotsensor mit Anschlusskabel

- Steuerelektronik

- Funktionseinheit

- Batteriebox

- 2 Alkali-Batterien Typ AA 1,5 V

- Schlüssel für Strahlregler

- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Typ: Piave

Artikel-Nr.: 116.263.21.1 verchromt

Artikel-Nr.: 116.263.SN.1 Edelstahl Optik

Artikel-Nr.: 116.263.16.1 schwarz matt

**Waschtischarmatur Piave, Wandmontage mit UP-Funktion Batterie L 17cm mit**

**Mischer**

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Geberit Montageelemente

für Waschtisch, Wandarmatur mit

UP-Funktionsbox 111.560.00.1

- Zum Anschließen von Kalt-, Warm- oder

Mischwasser

- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken

- Für öffentliche und halböffentliche

Bereiche

- Nicht geeignet für

Kleindurchlauferhitzer

- Zur Entnahme von Leitungswasser

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109

- Funktionen mit Geberit Service-Handy

einstellbar und abfragbar

- Mit integriertem Rückflussverhinderer

- Programm Intervallspülung einstellbar

- IR-Sensor selbsteinstellend

- Energiesparmodus einstellbar

- Batterie für ca. 200'000 Auslösungen

ausreichend

- Funktionseinheit mit integrierten

Korbfiltern

- Infrarotbenutzererkennung

- Volumenstrombegrenzung durch

Strahlregler

Lieferumfang

- Waschtischarmatur

- Infrarotsensor mit Anschlusskabel

- Steuerelektronik

- Funktionseinheit

- Batteriebox

- 2 Alkali-Batterien Typ AA 1,5 V

- Schlüssel für Strahlregler

- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Typ: Piave

Artikel-Nr.: 116.264.21.1 Mischer, verchromt

Artikel-Nr.: 116.264.SN.1 Mischer, Edelstahl

Artikel-Nr.: 116.264.16.1 Mischer, schw. matt

Urinal-, Waschtisch- und WC-Steuerungen

# WT Armaturen-System Wandarmaturen

**Waschtischarmatur Piave, Wandmontage mit UP-Funktion Batterie L 22cm ohne**

**Mischer**

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Geberit Montageelemente

für Waschtisch, Wandarmatur mit

UP-Funktionsbox 111.560.00.1

- Zum Anschließen von Kalt-, Warm- oder

Mischwasser

- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken

- Für öffentliche und halböffentliche

Bereiche

- Nicht geeignet für

Kleindurchlauferhitzer

- Zur Entnahme von Leitungswasser

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109

- Funktionen mit Geberit Service-Handy

einstellbar und abfragbar

- Mit integriertem Rückflussverhinderer

- Programm Intervallspülung einstellbar

- IR-Sensor selbsteinstellend

- Energiesparmodus einstellbar

- Batterie für ca. 200'000 Auslösungen

ausreichend

- Funktionseinheit mit integrierten

Korbfiltern

- Infrarotbenutzererkennung

- Volumenstrombegrenzung durch

Strahlregler

Lieferumfang

- Waschtischarmatur

- Infrarotsensor mit Anschlusskabel

- Steuerelektronik

- Funktionseinheit

- Batteriebox

- 2 Alkali-Batterien Typ AA 1,5 V

- Schlüssel für Strahlregler

- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Typ: Piave

Artikel-Nr.: 116.283.21.1 verchromt

Artikel-Nr.: 116.283.SN.1 Edelstahl Optik

Artikel-Nr.: 116.283.16.1 schwarz matt

**Waschtischarmatur Piave, Wandmontage mit UP-Funktion Batterie L 22cm mit**

**Mischer**

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Geberit Montageelemente

für Waschtisch, Wandarmatur mit

UP-Funktionsbox 111.560.00.1

- Zum Anschließen von Kalt-, Warm- oder

Mischwasser

- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken

- Für öffentliche und halböffentliche

Bereiche

- Nicht geeignet für

Kleindurchlauferhitzer

- Zur Entnahme von Leitungswasser

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109

- Funktionen mit Geberit Service-Handy

einstellbar und abfragbar

- Mit integriertem Rückflussverhinderer

- Programm Intervallspülung einstellbar

- IR-Sensor selbsteinstellend

- Energiesparmodus einstellbar

- Batterie für ca. 200'000 Auslösungen

ausreichend

- Funktionseinheit mit integrierten

Korbfiltern

- Infrarotbenutzererkennung

- Volumenstrombegrenzung durch

Strahlregler

Lieferumfang

- Waschtischarmatur

- Infrarotsensor mit Anschlusskabel

- Steuerelektronik

- Funktionseinheit

- Batteriebox

- 2 Alkali-Batterien Typ AA 1,5 V

- Schlüssel für Strahlregler

- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Typ: Piave

Artikel-Nr.: 116.284.21.1 Mischer, verchromt

Artikel-Nr.: 116.284.SN.1 Mischer, Edelstahl

Artikel-Nr.: 116.284.16.1 Mischer, schw. matt

Urinal-, Waschtisch- und WC-Steuerungen

# WT Armaturen-System Wandarmaturen

**Waschtischarmatur Brenta Wandmontage mit UP-Funktion Batterie L 17cm ohne**

**Mischer**

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Geberit Montageelemente

für Waschtisch, Wandarmatur mit

UP-Funktionsbox 111.560.00.1

- Zum Anschließen von Kalt-, Warm- oder

Mischwasser

- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken

- Für öffentliche und halböffentliche

Bereiche

- Nicht geeignet für

Kleindurchlauferhitzer

- Zur Entnahme von Leitungswasser

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109

- Funktionseinheit mit integrierten

Korbfiltern

- Programm Intervallspülung einstellbar

- Programm Wassersparen einstellbar

- Mit integriertem Rückflussverhinderer

- Funktionen mit Geberit Service-Handy

einstellbar und abfragbar

- Batterie für ca. 200'000 Auslösungen

ausreichend

- Infrarotbenutzererkennung

- IR-Sensor selbsteinstellend

- Volumenstrombegrenzung durch

Strahlregler

Lieferumfang

- Waschtischarmatur

- Infrarotsensor mit Anschlusskabel

- Steuerelektronik

- Funktionseinheit

- Batteriebox

- 2 Alkali-Batterien Typ AA 1,5 V

- Schlüssel für Strahlregler

- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Typ: Brenta

Artikel-Nr.: 116.273.21.1 verchromt

Artikel-Nr.: 116.273.SN.1 Edelstahl Optik

Artikel-Nr.: 116.273.16.1 schwarz matt

**Waschtischarmatur Brenta Wandmontage mit UP-Funktion Batterie L 17cm mit**

**Mischer**

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Geberit Montageelemente

für Waschtisch, Wandarmatur mit

UP-Funktionsbox 111.560.00.1

- Zum Anschließen von Kalt-, Warm- oder

Mischwasser

- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken

- Für öffentliche und halböffentliche

Bereiche

- Nicht geeignet für

Kleindurchlauferhitzer

- Zur Entnahme von Leitungswasser

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109

- Funktionseinheit mit integrierten

Korbfiltern

- Programm Intervallspülung einstellbar

- Programm Wassersparen einstellbar

- Mit integriertem Rückflussverhinderer

- Funktionen mit Geberit Service-Handy

einstellbar und abfragbar

- Batterie für ca. 200'000 Auslösungen

ausreichend

- Infrarotbenutzererkennung

- IR-Sensor selbsteinstellend

- Volumenstrombegrenzung durch

Strahlregler

Lieferumfang

- Waschtischarmatur

- Infrarotsensor mit Anschlusskabel

- Steuerelektronik

- Funktionseinheit

- Batteriebox

- 2 Alkali-Batterien Typ AA 1,5 V

- Schlüssel für Strahlregler

- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Typ: Brenta

Artikel-Nr.: 116.274.21.1 Mischer, verchromt

Artikel-Nr.: 116.274.SN.1 Mischer, Edelstahl

Artikel-Nr.: 116.274.16.1 Mischer, schw. matt

Urinal-, Waschtisch- und WC-Steuerungen

# WT Armaturen-System Wandarmaturen

**Waschtischarmatur Brenta Wandmontage mit UP-Funktion Batterie L 22cm ohne**

**Mischer**

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Geberit Montageelemente

für Waschtisch, Wandarmatur mit

UP-Funktionsbox 111.560.00.1

- Zum Anschließen von Kalt-, Warm- oder

Mischwasser

- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken

- Für öffentliche und halböffentliche

Bereiche

- Nicht geeignet für

Kleindurchlauferhitzer

- Zur Entnahme von Leitungswasser

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109

- Funktionseinheit mit integrierten

Korbfiltern

- Programm Intervallspülung einstellbar

- Programm Wassersparen einstellbar

- Mit integriertem Rückflussverhinderer

- Funktionen mit Geberit Service-Handy

einstellbar und abfragbar

- Batterie für ca. 200'000 Auslösungen

ausreichend

- Infrarotbenutzererkennung

- IR-Sensor selbsteinstellend

- Volumenstrombegrenzung durch

Strahlregler

Lieferumfang

- Waschtischarmatur

- Infrarotsensor mit Anschlusskabel

- Steuerelektronik

- Funktionseinheit

- Batteriebox

- 2 Alkali-Batterien Typ AA 1,5 V

- Schlüssel für Strahlregler

- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Typ: Brenta

Artikel-Nr.: 116.293.21.1 verchromt

Artikel-Nr.: 116.293.SN.1 Edelstahl Optik

Artikel-Nr.: 116.293.16.1 schwarz matt

**Waschtischarmatur Brenta Wandmontage mit UP-Funktion Batterie L 22cm mit**

**Mischer**

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Geberit Montageelemente

für Waschtisch, Wandarmatur mit

UP-Funktionsbox 111.560.00.1

- Zum Anschließen von Kalt-, Warm- oder

Mischwasser

- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken

- Für öffentliche und halböffentliche

Bereiche

- Nicht geeignet für

Kleindurchlauferhitzer

- Zur Entnahme von Leitungswasser

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109

- Funktionseinheit mit integrierten

Korbfiltern

- Programm Intervallspülung einstellbar

- Programm Wassersparen einstellbar

- Mit integriertem Rückflussverhinderer

- Funktionen mit Geberit Service-Handy

einstellbar und abfragbar

- Batterie für ca. 200'000 Auslösungen

ausreichend

- Infrarotbenutzererkennung

- IR-Sensor selbsteinstellend

- Volumenstrombegrenzung durch

Strahlregler

Lieferumfang

- Waschtischarmatur

- Infrarotsensor mit Anschlusskabel

- Steuerelektronik

- Funktionseinheit

- Batteriebox

- 2 Alkali-Batterien Typ AA 1,5 V

- Schlüssel für Strahlregler

- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Typ: Brenta

Artikel-Nr.: 116.294.21.1 Mischer, verchromt

Artikel-Nr.: 116.294.SN.1 Mischer, Edelstahl

Artikel-Nr.: 116.294.16.1 Mischer, schw. matt

Urinal-, Waschtisch- und WC-Steuerungen

# WT Armaturen-System Wandarmaturen

**Waschtischarmatur Piave, Wandmontage mit UP-Funktion Generator L 17cm ohne**

**Mischer**

Verwendungszwecke

- Zum Anschließen von Kalt-, Warm- oder

Mischwasser

- Nicht geeignet für

Kleindurchlauferhitzer

- Zum Einbau in Geberit Montageelemente

für Waschtisch, Wandarmatur mit

UP-Funktionsbox 111.560.00.1

- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken

- Für öffentliche und halböffentliche

Bereiche

- Für einen Durchfluss > 3 l/min

- Zur Entnahme von Leitungswasser

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109

- Ab durchschnittlich 20 Benutzungen

pro Tag mit einer Dauer von jeweils 4

s funktioniert die Waschtischarmatur

autark

- Funktionseinheit mit integrierten

Korbfiltern

- Programm Intervallspülung einstellbar

- Programm Wassersparen einstellbar

- Mit integriertem Rückflussverhinderer

- Funktionen mit Geberit Service-Handy

einstellbar und abfragbar

- IR-Sensor selbsteinstellend

- Dauerspülung individuell einstellbar

- Infrarotbenutzererkennung

- Volumenstrombegrenzung durch

Strahlregler

Lieferumfang

- Waschtischarmatur

- Infrarotsensor mit Anschlusskabel

- Steuerelektronik

- Funktionseinheit

- Akku für Generatorbetrieb

- Schlüssel für Strahlregler

- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Typ: Piave

Artikel-Nr.: 116.265.21.1 verchromt

Artikel-Nr.: 116.265.SN.1 Edelstahl Optik

Artikel-Nr.: 116.265.16.1 schwarz matt

**Waschtischarmatur Piave, Wandmontage mit UP-Funktion Generator L 17cm mit**

**Mischer**

Verwendungszwecke

- Zum Anschließen von Kalt-, Warm- oder

Mischwasser

- Nicht geeignet für

Kleindurchlauferhitzer

- Zum Einbau in Geberit Montageelemente

für Waschtisch, Wandarmatur mit

UP-Funktionsbox 111.560.00.1

- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken

- Für öffentliche und halböffentliche

Bereiche

- Für einen Durchfluss > 3 l/min

- Zur Entnahme von Leitungswasser

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109

- Ab durchschnittlich 20 Benutzungen

pro Tag mit einer Dauer von jeweils 4

s funktioniert die Waschtischarmatur

autark

- Funktionseinheit mit integrierten

Korbfiltern

- Programm Intervallspülung einstellbar

- Programm Wassersparen einstellbar

- Mit integriertem Rückflussverhinderer

- Funktionen mit Geberit Service-Handy

einstellbar und abfragbar

- IR-Sensor selbsteinstellend

- Dauerspülung individuell einstellbar

- Infrarotbenutzererkennung

- Volumenstrombegrenzung durch

Strahlregler

Lieferumfang

- Waschtischarmatur

- Infrarotsensor mit Anschlusskabel

- Steuerelektronik

- Funktionseinheit

- Akku für Generatorbetrieb

- Schlüssel für Strahlregler

- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Typ: Piave

Artikel-Nr.: 116.266.21.1 Mischer, verchromt

Artikel-Nr.: 116.166.SN.1 Mischer, Edelstahl

Artikel-Nr.: 116.166.16.1 Mischer, schw. matt

Urinal-, Waschtisch- und WC-Steuerungen

# WT Armaturen-System Wandarmaturen

**Waschtischarmatur Piave, Wandmontage mit UP-Funktion Generator L 22cm ohne**

**Mischer**

Verwendungszwecke

- Zum Anschließen von Kalt-, Warm- oder

Mischwasser

- Nicht geeignet für

Kleindurchlauferhitzer

- Zum Einbau in Geberit Montageelemente

für Waschtisch, Wandarmatur mit

UP-Funktionsbox 111.560.00.1

- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken

- Für öffentliche und halböffentliche

Bereiche

- Für einen Durchfluss > 3 l/min

- Zur Entnahme von Leitungswasser

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109

- Ab durchschnittlich 20 Benutzungen

pro Tag mit einer Dauer von jeweils 4

s funktioniert die Waschtischarmatur

autark

- Funktionseinheit mit integrierten

Korbfiltern

- Programm Intervallspülung einstellbar

- Programm Wassersparen einstellbar

- Mit integriertem Rückflussverhinderer

- Funktionen mit Geberit Service-Handy

einstellbar und abfragbar

- IR-Sensor selbsteinstellend

- Dauerspülung individuell einstellbar

- Infrarotbenutzererkennung

- Volumenstrombegrenzung durch

Strahlregler

Lieferumfang

- Waschtischarmatur

- Infrarotsensor mit Anschlusskabel

- Steuerelektronik

- Funktionseinheit

- Akku für Generatorbetrieb

- Schlüssel für Strahlregler

- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Typ: Piave

Artikel-Nr.: 116.285.21.1 verchromt

Artikel-Nr.: 116.285.SN.1 Edelstahl Optik

Artikel-Nr.: 116.285.16.1 schwarz matt

**Waschtischarmatur Piave, Wandmontage mit UP-Funktion Generator L 22cm mit**

**Mischer**

Verwendungszwecke

- Zum Anschließen von Kalt-, Warm- oder

Mischwasser

- Nicht geeignet für

Kleindurchlauferhitzer

- Zum Einbau in Geberit Montageelemente

für Waschtisch, Wandarmatur mit

UP-Funktionsbox 111.560.00.1

- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken

- Für öffentliche und halböffentliche

Bereiche

- Für einen Durchfluss > 3 l/min

- Zur Entnahme von Leitungswasser

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109

- Ab durchschnittlich 20 Benutzungen

pro Tag mit einer Dauer von jeweils 4

s funktioniert die Waschtischarmatur

autark

- Funktionseinheit mit integrierten

Korbfiltern

- Programm Intervallspülung einstellbar

- Programm Wassersparen einstellbar

- Mit integriertem Rückflussverhinderer

- Funktionen mit Geberit Service-Handy

einstellbar und abfragbar

- IR-Sensor selbsteinstellend

- Dauerspülung individuell einstellbar

- Infrarotbenutzererkennung

- Volumenstrombegrenzung durch

Strahlregler

Lieferumfang

- Waschtischarmatur

- Infrarotsensor mit Anschlusskabel

- Steuerelektronik

- Funktionseinheit

- Akku für Generatorbetrieb

- Schlüssel für Strahlregler

- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Typ: Piave

Artikel-Nr.: 116.286.21.1 Miescher, verchromt

Artikel-Nr.: 116.286.SN.1 Mischer, Edelstahl

Artikel-Nr.: 116.286.16.1 Mischer, schw. matt

Urinal-, Waschtisch- und WC-Steuerungen

# WT Armaturen-System Wandarmaturen

**Waschtischarmatur Brenta Wandmontage mit UP-Funktion Generator L 17cm ohne**

**Mischer**

Verwendungszwecke

- Zum Anschließen von Kalt-, Warm- oder

Mischwasser

- Nicht geeignet für

Kleindurchlauferhitzer

- Zum Einbau in Geberit Montageelemente

für Waschtisch, Wandarmatur mit

UP-Funktionsbox 111.560.00.1

- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken

- Für öffentliche und halböffentliche

Bereiche

- Für einen Durchfluss > 3 l/min

- Zur Entnahme von Leitungswasser

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109

- Ab durchschnittlich 20 Benutzungen

pro Tag mit einer Dauer von jeweils 4

s funktioniert die Waschtischarmatur

autark

- Funktionseinheit mit integrierten

Korbfiltern

- Programm Intervallspülung einstellbar

- Programm Wassersparen einstellbar

- Mit integriertem Rückflussverhinderer

- Funktionen mit Geberit Service-Handy

einstellbar und abfragbar

- IR-Sensor selbsteinstellend

- Infrarotbenutzererkennung

- Dauerspülung individuell einstellbar

- Volumenstrombegrenzung durch

Strahlregler

Lieferumfang

- Waschtischarmatur

- Infrarotsensor mit Anschlusskabel

- Steuerelektronik

- Funktionseinheit

- Akku für Generatorbetrieb

- Schlüssel für Strahlregler

- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Typ: Brenta

Artikel-Nr.: 116.275.21.1 verchromt

Artikel-Nr.: 116.275.SN.1 Edelstahl Optik

Artikel-Nr.: 116.275.16.1 schwarz matt

**Waschtischarmatur Brenta Wandmontage mit UP-Funktion Generator L 17cm mit**

**Mischer**

Verwendungszwecke

- Zum Anschließen von Kalt-, Warm- oder

Mischwasser

- Nicht geeignet für

Kleindurchlauferhitzer

- Zum Einbau in Geberit Montageelemente

für Waschtisch, Wandarmatur mit

UP-Funktionsbox 111.560.00.1

- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken

- Für öffentliche und halböffentliche

Bereiche

- Für einen Durchfluss > 3 l/min

- Zur Entnahme von Leitungswasser

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109

- Ab durchschnittlich 20 Benutzungen

pro Tag mit einer Dauer von jeweils 4

s funktioniert die Waschtischarmatur

autark

- Funktionseinheit mit integrierten

Korbfiltern

- Programm Intervallspülung einstellbar

- Programm Wassersparen einstellbar

- Mit integriertem Rückflussverhinderer

- Funktionen mit Geberit Service-Handy

einstellbar und abfragbar

- IR-Sensor selbsteinstellend

- Infrarotbenutzererkennung

- Dauerspülung individuell einstellbar

- Volumenstrombegrenzung durch

Strahlregler

Lieferumfang

- Waschtischarmatur

- Infrarotsensor mit Anschlusskabel

- Steuerelektronik

- Funktionseinheit

- Akku für Generatorbetrieb

- Schlüssel für Strahlregler

- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Typ: Brenta

Artikel-Nr.: 116.276.21.1 Mischer, verchromt

Artikel-Nr.: 116.276.SN.1 Mischer, Edelstahl

Artikel-Nr.: 116.276.16.1 Mischer, schw. matt

Urinal-, Waschtisch- und WC-Steuerungen

# WT Armaturen-System Wandarmaturen

**Waschtischarmatur Brenta Wandmontage mit UP-Funktion Generator L 22cm ohne**

**Mischer**

Verwendungszwecke

- Zum Anschließen von Kalt-, Warm- oder

Mischwasser

- Nicht geeignet für

Kleindurchlauferhitzer

- Zum Einbau in Geberit Montageelemente

für Waschtisch, Wandarmatur mit

UP-Funktionsbox 111.560.00.1

- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken

- Für öffentliche und halböffentliche

Bereiche

- Für einen Durchfluss > 3 l/min

- Zur Entnahme von Leitungswasser

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109

- Ab durchschnittlich 20 Benutzungen

pro Tag mit einer Dauer von jeweils 4

s funktioniert die Waschtischarmatur

autark

- Funktionseinheit mit integrierten

Korbfiltern

- Programm Intervallspülung einstellbar

- Programm Wassersparen einstellbar

- Mit integriertem Rückflussverhinderer

- Funktionen mit Geberit Service-Handy

einstellbar und abfragbar

- IR-Sensor selbsteinstellend

- Infrarotbenutzererkennung

- Dauerspülung individuell einstellbar

- Volumenstrombegrenzung durch

Strahlregler

Lieferumfang

- Waschtischarmatur

- Infrarotsensor mit Anschlusskabel

- Steuerelektronik

- Funktionseinheit

- Akku für Generatorbetrieb

- Schlüssel für Strahlregler

- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Typ: Brenta

Artikel-Nr.: 116.295.21.1 verchromt

Artikel-Nr.: 116.295.SN.1 Edelstahl Optik

Artikel-Nr.: 116.295.16.1 schwarz matt

**Waschtischarmatur Brenta Wandmontage mit UP-Funktion Generator L 22cm mit**

**Mischer**

Verwendungszwecke

- Zum Anschließen von Kalt-, Warm- oder

Mischwasser

- Nicht geeignet für

Kleindurchlauferhitzer

- Zum Einbau in Geberit Montageelemente

für Waschtisch, Wandarmatur mit

UP-Funktionsbox 111.560.00.1

- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken

- Für öffentliche und halböffentliche

Bereiche

- Für einen Durchfluss > 3 l/min

- Zur Entnahme von Leitungswasser

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109

- Ab durchschnittlich 20 Benutzungen

pro Tag mit einer Dauer von jeweils 4

s funktioniert die Waschtischarmatur

autark

- Funktionseinheit mit integrierten

Korbfiltern

- Programm Intervallspülung einstellbar

- Programm Wassersparen einstellbar

- Mit integriertem Rückflussverhinderer

- Funktionen mit Geberit Service-Handy

einstellbar und abfragbar

- IR-Sensor selbsteinstellend

- Infrarotbenutzererkennung

- Dauerspülung individuell einstellbar

- Volumenstrombegrenzung durch

Strahlregler

Lieferumfang

- Waschtischarmatur

- Infrarotsensor mit Anschlusskabel

- Steuerelektronik

- Funktionseinheit

- Akku für Generatorbetrieb

- Schlüssel für Strahlregler

- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Geberit

Typ: Brenta

Artikel-Nr.: 116.296.21.1 Mischer, verchromt

Artikel-Nr.: 116.296.SN.1 Mischer, Edelstahl

Artikel-Nr.: 116.296.16.1 Mischer, schw. matt

Urinal-, Waschtisch- und WC-Steuerungen

# WT Armaturen-System Zubehör

**Abdeckplatte für Waschtischarmaturen mit UP-Funktionseinheit:**

**weiss-alpin**

Lieferumfang

- Abdeckplatte

- Befestigungsrahmen

- Befestigungsmaterial

Passend zu 111.553.00.1 und 111.560.00.1

Fabrikat: Geberit

Typ: Abdeckplatte

Artikel-Nr.: 116.425.11.1

**Abdeckplatte für Waschtischarmaturen mit UP-Funktion u. UP-Siphon**

**weiss-alpin**

Lieferumfang

- Abdeckplatte

- Befestigungsrahmen

- Anschlussbogen D 32 mm

- Flachdichtung

- Befestigungsmaterial

Passend zu 111.563.00.1 und 111.562.00.1

Fabrikat: Geberit

Typ:Abdeckplatte

Artikel-Nr.: 116.426.11.1