Ausschreibungstexte

Geberit Urinalkeramiken

###### Preda/Selva/Tamina UP-Steuerung

**Geberit Urinal Preda für UP-Urinalsteuerung**

Für den Betrieb mit wassersparender Spülung. Zum Anschluß an Unterputz-Urinalsteuerungen. Passende Montageelemente Duofix 111.678 oder Huter HU-UR 3020.1-02G

Eigenschaften:

- Spülrandlos

- Wartungs- und reinigungsfreundlich

- Sprühkopf von vorne austauschbar

- Sifon von oben austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik

- Sifonaufnahme werkzeuglos höhenverstellbar

- Reinigung des Entwässerungssystems ohne Abnehmen der Keramik

- Ausspülung ab 0,5 Liter pro Spülung gewährleistet unter Einhaltung der EN 13407

- Wasserloser Betrieb möglich

**ohne** Montageelement und Urinalsteuerung

Fabrikat: Geberit

Typ: Urinal Preda

Art. Nr.: 116.070.00.1

**Geberit Urinal Selva für UP-Urinalsteuerung**

Für den Betrieb mit wassersparender Spülung. Zum Anschluß an Unterputz-Urinalsteuerungen. Passende Montageelemente Duofix 111.678 oder Huter HU-UR 3020.1-02G

Eigenschaften:

- Spülrandlos

- Wartungs- und reinigungsfreundlich

- Sprühkopf von vorne austauschbar

- Sifon von oben austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik

- Sifonaufnahme werkzeuglos höhenverstellbar

- Reinigung des Entwässerungssystems ohne Abnehmen der Keramik

- Ausspülung ab 0,5 Liter pro Spülung gewährleistet unter Einhaltung der EN 13407

- Wasserloser Betrieb möglich

**ohne** Montageelement und Urinalsteuerung

Fabrikat: Geberit

Typ: Urinal Selva

Art. Nr.: 116.080.00.1

Ausschreibungstexte

Geberit Urinalkeramiken

###### Preda/Selva/Tamina UP-Steuerung

**Geberit Urinal Tamina für UP-Urinalsteuerung**

Für den Betrieb mit wassersparender Spülung. Zum Anschluß an Unterputz-Urinalsteuerungen. Passende Montageelemente Duofix 111.678 oder Huter HU-UR 3020.1-02G

Eigenschaften:

- Spülrandlos

- Wartungs- und reinigungsfreundlich

- Sprühkopf von vorne austauschbar

- Sifon von oben austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik

- Sifonaufnahme werkzeuglos höhenverstellbar

- Reinigung des Entwässerungssystems ohne Abnehmen der Keramik

- Ausspülung ab 0,5 Liter pro Spülung gewährleistet unter Einhaltung der EN 13407

- Wasserloser Betrieb möglich

**ohne** Montageelement und Urinalsteuerung

Fabrikat: Geberit

Typ: Urinal Tamina

Art. Nr.: 116.140.00.1

Ausschreibungstexte

###### Preda/Selva/Tamina mit integrierter Steuerung 230V

**Geberit Urinal Preda mit integrierter Urinalsteuerung 230V**

Für den Betrieb mit wassersparender Spülung. Mit integrierter IR-Urinalsteuerung. Passende Montageelemente Duofix 111.672 oder Huter HU-UR 3020.5-02G

Eigenschaften:

- Spülrandlos

- Wartungs- und reinigungsfreundlich

- Elektronik samt Netzteil und Magnetventil werkzeuglos ohne Urinaldemontage ausbaubar

- Sprühkopf von vorne austauschbar

- Sifon von oben austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik

- Sifonaufnahme werkzeuglos höhenverstellbar

- Reinigung des Entwässerungssystems ohne Abnehmen der Keramik

- Ausspülung ab 0,5 Liter pro Spülung gewährleistet unter Einhaltung der EN 13407

- Wasserloser Betrieb möglich

**ohne** Montageelement

Fabrikat: Geberit

Typ: Urinal Preda

Art. Nr.: 116.072.00.1

Ausschreibungstexte

Geberit Urinalkeramiken

###### Preda/Selva/Tamina mit integrierter Steuerung 230V

**Geberit Urinal Selva mit integrierter Urinalsteuerung 230V**

Für den Betrieb mit wassersparender Spülung. Mit integrierter IR-Urinalsteuerung. Passende Montageelemente Duofix 111.672 oder Huter HU-UR 3020.5-02G

Eigenschaften:

- Spülrandlos

- Wartungs- und reinigungsfreundlich

- Elektronik samt Netzteil und Magnetventil werkzeuglos ohne Urinaldemontage ausbaubar

- Sprühkopf von vorne austauschbar

- Sifon von oben austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik

- Sifonaufnahme werkzeuglos höhenverstellbar

- Reinigung des Entwässerungssystems ohne Abnehmen der Keramik

- Ausspülung ab 0,5 Liter pro Spülung gewährleistet unter Einhaltung der EN 13407

- Wasserloser Betrieb möglich

**ohne** Montageelement

Fabrikat: Geberit

Typ: Urinal Selva

Art. Nr.: 116.082.00.1

**Geberit Urinal Tamina mit integrierter Urinalsteuerung 230V**

Für den Betrieb mit wassersparender Spülung. Mit integrierter IR-Urinalsteuerung. Passende Montageelemente Duofix 111.672 oder Huter HU-UR 3020.5-02G

Eigenschaften:

- Spülrandlos

- Wartungs- und reinigungsfreundlich

- Elektronik samt Netzteil und Magnetventil werkzeuglos ohne Urinaldemontage ausbaubar

- Sprühkopf von vorne austauschbar

- Sifon von oben austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik

- Sifonaufnahme werkzeuglos höhenverstellbar

- Reinigung des Entwässerungssystems ohne Abnehmen der Keramik

- Ausspülung ab 0,5 Liter pro Spülung gewährleistet unter Einhaltung der EN 13407

- Wasserloser Betrieb möglich

**ohne** Montageelement

Fabrikat: Geberit

Typ: Urinal Tamina

Art. Nr.: 116.142.00.1

Geberit Urinalkeramiken

###### Preda/Selva/Tamina mit integrierter Steuerung Batterie

**Geberit Urinal Preda mit integrierter Urinalsteuerung Batteriebetrieb**

Für den Betrieb mit wassersparender Spülung. Mit integrierter IR-Urinalsteuerung. Passende Montageelemente Duofix 111.672 oder Huter HU-UR 3020.5-02G

Eigenschaften:

- Spülrandlos

- Wartungs- und reinigungsfreundlich

- Elektronik samt Batterieteil und Magnetventil werkzeuglos ohne Urinaldemontage ausbaubar

- Sprühkopf von vorne austauschbar

- Sifon von oben austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik

- Sifonaufnahme werkzeuglos höhenverstellbar

- Reinigung des Entwässerungssystems ohne Abnehmen der Keramik

- Ausspülung ab 0,5 Liter pro Spülung gewährleistet unter Einhaltung der EN 13407

- Wasserloser Betrieb möglich

**ohne** Montageelement

Fabrikat: Geberit

Typ: Urinal Preda

Art. Nr.: 116.073.00.1

###### Preda/Selva/Tamina mit integrierter Steuerung Batterie

**Geberit Urinal Selva mit integrierter Urinalsteuerung Batteriebetrieb**

Für den Betrieb mit wassersparender Spülung. Mit integrierter IR-Urinalsteuerung. Passende Montageelemente Duofix 111.672 oder Huter HU-UR 3020.5-02G

Eigenschaften:

- Spülrandlos

- Wartungs- und reinigungsfreundlich

- Elektronik samt Batterieteil und Magnetventil werkzeuglos ohne Urinaldemontage ausbaubar

- Sprühkopf von vorne austauschbar

- Sifon von oben austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik

- Sifonaufnahme werkzeuglos höhenverstellbar

- Reinigung des Entwässerungssystems ohne Abnehmen der Keramik

- Ausspülung ab 0,5 Liter pro Spülung gewährleistet unter Einhaltung der EN 13407

- Wasserloser Betrieb möglich

**ohne** Montageelement

Fabrikat: Geberit

Typ: Urinal Selva

Art. Nr.: 116.083.00.1

Ausschreibungstexte

Geberit Urinalkeramiken

###### Preda/Selva/Tamina mit integrierter Steuerung Batterie

**Geberit Urinal Tamina mit integrierter Urinalsteuerung Batteriebetrieb**

Für den Betrieb mit wassersparender Spülung. Mit integrierter IR-Urinalsteuerung. Passende Montageelemente Duofix 111.672 oder Huter HU-UR 3020.5-02G

Eigenschaften:

- Spülrandlos

- Wartungs- und reinigungsfreundlich

- Elektronik samt Batterieteil und Magnetventil werkzeuglos ohne Urinaldemontage ausbaubar

- Sprühkopf von vorne austauschbar

- Sifon von oben austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik

- Sifonaufnahme werkzeuglos höhenverstellbar

- Reinigung des Entwässerungssystems ohne Abnehmen der Keramik

- Ausspülung ab 0,5 Liter pro Spülung gewährleistet unter Einhaltung der EN 13407

- Wasserloser Betrieb möglich

**ohne** Montageelement

Fabrikat: Geberit

Typ: Urinal Tamina

Art. Nr.: 116.143.00.1

Ausschreibungstexte

Geberit Urinalkeramiken

###### Preda/Selva/Tamina mit integrierter Steuerung autark

**Geberit Urinal Preda mit integrierter Urinalsteuerung. Autarke Stromversorgung mit Generator**

Für den Betrieb mit wassersparender Spülung. Mit integrierter IR-Urinalsteuerung. Passende Montageelemente Duofix 111.672 oder Huter HU-UR 3020.5-02G

Eigenschaften:

- Spülrandlos

- Wartungs- und reinigungsfreundlich

- Elektronik samt Magnetventil werkzeuglos ohne Urinaldemontage ausbaubar

- Sprühkopf von vorne austauschbar

- Sifon von oben austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik

- Sifonaufnahme werkzeuglos höhenverstellbar

- Reinigung des Entwässerungssystems ohne Abnehmen der Keramik

- Ausspülung ab 0,5 Liter pro Spülung gewährleistet unter Einhaltung der EN 13407

- Wasserloser Betrieb möglich

**ohne** Montageelement

Fabrikat: Geberit

Typ: Urinal Preda

Art. Nr.: 116.074.00.1

Geberit Urinalkeramiken

###### Preda/Selva/Tamina mit integrierter Steuerung autark

**Geberit Urinal Selva mit integrierter Urinalsteuerung. Autarke Stromversorgung mit Generator**

Für den Betrieb mit wassersparender Spülung. Mit integrierter IR-Urinalsteuerung. Passende Montageelemente Duofix 111.672 oder Huter HU-UR 3020.5-02G

Eigenschaften:

- Spülrandlos

- Wartungs- und reinigungsfreundlich

- Elektronik samt Magnetventil werkzeuglos ohne Urinaldemontage ausbaubar

- Sprühkopf von vorne austauschbar

- Sifon von oben austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik

- Sifonaufnahme werkzeuglos höhenverstellbar

- Reinigung des Entwässerungssystems ohne Abnehmen der Keramik

- Ausspülung ab 0,5 Liter pro Spülung gewährleistet unter Einhaltung der EN 13407

- Wasserloser Betrieb möglich

**ohne** Montageelement

Fabrikat: Geberit

Typ: Urinal Selva

Art. Nr.: 116.084.00.1

Geberit Urinalkeramiken

###### Preda/Selva/Tamina mit integrierter Steuerung autark

**Geberit Urinal Tamina mit integrierter Urinalsteuerung. Autarke Stromversorgung mit Generator**

Für den Betrieb mit wassersparender Spülung. Mit integrierter IR-Urinalsteuerung. Passende Montageelemente Duofix 111.672 oder Huter HU-UR 3020.5-02G

Eigenschaften:

- Spülrandlos

- Wartungs- und reinigungsfreundlich

- Elektronik samt Magnetventil werkzeuglos ohne Urinaldemontage ausbaubar

- Sprühkopf von vorne austauschbar

- Sifon von oben austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik

- Sifonaufnahme werkzeuglos höhenverstellbar

- Reinigung des Entwässerungssystems ohne Abnehmen der Keramik

- Ausspülung ab 0,5 Liter pro Spülung gewährleistet unter Einhaltung der EN 13407

- Wasserloser Betrieb möglich

**ohne** Montageelement

Fabrikat: Geberit

Typ: Urinal Tamina

Art. Nr.: 116.144.00.1

Ausschreibungstexte

Geberit Urinalkeramiken

###### Preda/Selva/Tamina wasserlos

**Geberit Urinal Preda wasserlos**

Für den wasserlosen Betrieb. Passende Montageelemente Duofix 111.672 oder Huter HU-UR 3020.5-02G

Eigenschaften:

- Spülrandlos

- Wartungs- und reinigungsfreundlich

- Sifon von oben austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik

- Sifonaufnahme werkzeuglos höhenverstellbar

- Reinigung des Entwässerungssystems ohne Abnehmen der Keramik

**ohne** Montageelement

Fabrikat: Geberit

Typ: Urinal Preda

Art. Nr.: 116.071.00.1

**Geberit Urinal Selva wasserlos**

Für den wasserlosen Betrieb. Passende Montageelemente Duofix 111.672 oder Huter HU-UR 3020.5-02G

Eigenschaften:

- Spülrandlos

- Wartungs- und reinigungsfreundlich

- Sifon von oben austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik

- Sifonaufnahme werkzeuglos höhenverstellbar

- Reinigung des Entwässerungssystems ohne Abnehmen der Keramik

**ohne** Montageelement

Fabrikat: Geberit

Typ: Urinal Selva

Art. Nr.: 116.081.00.1

Ausschreibungstexte

Geberit Urinalkeramiken

###### Preda/Selva/Tamina wasserlos

**Geberit Urinal Tamina wasserlos**

Für den wasserlosen Betrieb. Passende Montageelemente Duofix 111.672 oder Huter HU-UR 3020.5-02G

Eigenschaften:

- Spülrandlos

- Wartungs- und reinigungsfreundlich

- Sifon von oben austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik

- Sifonaufnahme werkzeuglos höhenverstellbar

- Reinigung des Entwässerungssystems ohne Abnehmen der Keramik

**ohne** Montageelement

Fabrikat: Geberit

Typ: Urinal Tamina

Art. Nr.: 116.141.00.1

Geberit Urinalkeramiken

###### Zubehör Preda/Selva/Tamina

**Geberit Urinal Befestigung für Trockenbau**

Für die Befestigung der Urinale Preda/Selva/Tamina an Trockenbauwänden

Fabrikat: Geberit

Typ: Urinal Befestigung Trockenbau

Art. Nr.: 116.068.00.1

**Geberit Urinal Befestigung für Massivbau**

Für die Befestigung der Urinale Preda/Selva/Tamina an Massivwänden

Fabrikat: Geberit

Typ: Urinal Befestigung im Massivbau

Art. Nr.: 243.544.00.1